| # Estatus de orden cross-docking Abierto La orden cross-docking recibe el estatus Abierto una vez que se ha creado. Planificado La orden cross-docking recibe el estatus Planificado cuando una o más líneas de orden cross-docking tienen el estatus Aprobado y no hay líneas de orden cross-docking con el estatus Sugerido. En curso La orden cross-docking recibe el estatus En curso cuando una o más líneas de orden cross-docking tienen el estatus Sugerido. Dispuesto La línea de orden cross-docking recibe el estatus Dispuesto cuando la cantidad real en cross-docking equivale a la cantidad de cross-docking solicitada. Cerrado La orden cross-docking recibe el estatus Cerrado o Cancelado cuando la línea de orden de salida (BOM) recibe el estatus Expedido. Si la cantidad real en cross-docking es cero, la orden cross-docking recibe el estatus Cancelado; de lo contrario, recibe el estatus Cerrado. Cancelado La orden cross-docking recibe el estatus Cerrado o Cancelado cuando la línea de orden de salida (BOM) recibe el estatus Expedido. Si la cantidad real en cross-docking es cero, la orden cross-docking recibe el estatus Cancelado; de lo contrario, recibe el estatus Cerrado. Véase también Cancelar órdenes cross-docking (whinh6200m200). |