| # CTP de componente y capacidad CTP para grupos En el caso de los artículos agrupados, la aplicación de las comprobaciones de CTP está un tanto restringida. Para los artículos agrupados puede usar estos tipos de funcionalidad disponible comprometible: Comprobación de ATP estándar comprobación de ATP por canal comprobación de CTP de familia La comprobación de ATP tiene en cuenta las relaciones de suministro al explosionar la estructura para la comprobación de componentes. La comprobación de ATP encuentra componentes a través de: estructura genérica Explosionada para una variante de producto o en un nivel de artículo genérico. Las relaciones de suministro no se tienen en cuenta dado que Planificación de órdenes y Planificación maestra realizarán la comprobación. estructura de materiales críticos Sólo se utiliza para elementos con un plan maestro de artículo. Las relaciones de suministro no se tienen en cuenta dado que Planificación de órdenes y Planificación maestra realizarán la comprobación. estructura El nivel más detallado. Con esta comprobación se tienen en cuenta las relaciones de suministro, como muestran los ejemplos. Ejemplo Cuando se realiza una comprobación de ATP para un artículo de planificación CPATP22, el resultado debe ser que se pueden entregar 10 unidades a través de la relación de suministro CPATP22.1 <- ATP CPATP22.1. El ATP de artículo CPATP22.1 tiene 10 unidades físicas. En el caso de una relación de suministro, el cálculo de ATP siempre toma la CTP de componente mínima. Ejemplo Se pueden utilizar dos plantas y dos relaciones de suministro. Si hay una solicitud de ATP de diez unidades en ABE CPATP, el resultado de la comprobación de ATP debe ser que se han encontrado cinco unidades físicas en cada una de las dos plantas. Cinco unidades de En caso de varias relaciones de suministro, la CTP de componente se debe añadir a la CTP de componente encontrado anteriormente. ¡Precaución! Si tiene una configuración de grupo con varios artículos agrupados y/o artículos no agrupados con el mismo segmento de artículo, la funcionalidad de CTP funcionará correctamente siempre que se asegure de que sólo uno de estos artículos agrupados o no agrupados tiene una Fabricación de origen. Si varios grupos tienen fabricación de origen, la funcionalidad de capacidad comprometible produce resultados erróneos porque el sistema compromete la misma capacidad y los mismos componentes para varias órdenes: una vez por cada grupo. Esto ocurre porque un artículo agrupado comparte una estructura de materiales, una estructura de materiales críticos, operaciones de ruta o una estructura de operaciones críticas con artículos agrupados que pertenecen al mismo artículo. Si un artículo agrupado tiene una estrategia de aprovisionamiento válida, LN comprueba la CTP de componente y la capacidad CTP sólo si la estrategia de aprovisionamiento tiene un origen de Fabricación (más del 0%). Si un artículo agrupado no tiene una estrategia de aprovisionamiento válida, LN comprobará la CTP de componente y la capacidad CTP sólo si el Origen de suministro predeterminado es Fabricación/Compra y el Origen de suministro real en la fecha solicitada es Fabricación. Para definir estrategias de aprovisionamiento, utilice la sesión Estrategia de aprovisionamiento (cprpd7110m000). Para definir el Origen de suministro predeterminado de un artículo de planificación, utilice la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Temas relacionados Grupos en Planificación Empresarial Capacidad comprometible, resumen Datos de fechas de efectividad de artículo |