| # Comprobaciones de CTP de componente La CTP de componente representa la parte restante, sumada al ATP del artículo terminado, que ya se ha incluido en el plan maestro del componente. Es decir, lo que se puede sumar al ATP del artículo terminado. La CTP de componente y la capacidad CTP pueden verse como Creado comprometible. Habilitar la comprobación de CTP de componente Para habilitar la comprobación de CTP de componente, en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), especifique lo siguiente para el artículo terminado: Seleccionar la casilla de verificación CTP de componente. Especifique el Período congelado CTP. Asegúrese de especificar un valor que no sea demasiado grande. Especifique el Horizonte CTP. Asegúrese de especificar el tiempo suficiente. Nota Planificación Empresarial realiza la comprobación de CTP en el período entre el período congelado CTP y el horizonte CTP. Más allá del horizonte CTP, la CTP se considera infinita. Para los artículos de componente, seleccione la casilla de verificación Crítico en CTP en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). No puede definir el período congelado CTP del componente porque dicho componente no tiene una comprobación de CTP exclusiva. Además, LN sustituye dinámicamente el campo Horizonte CTP por el Horizonte ATP por el mismo motivo: para este componente, sólo se usa el ATP en la comprobación de CTP del artículo padre del ATP. Ejemplo ATP de A = 10. ATP de B = 6. Se necesitan dos piezas de B para fabricar una sola pieza de A. Si realiza una comprobación de ATP y una comprobación de CTP de componente para el artículo A, el resultado será 13 (ATP de A + 0,5*[ATP de B]). |