| # Mostrar Línea de montaje - Asignaciones Las asignaciones existen en dos niveles y se dividen en dos tipos. Los tipos difieren en su finalidad, mientras que los niveles difieren en las características que definen. Tipos Existen los tipos de asignaciones siguientes: Asignaciones no promedio La finalidad de estas asignaciones es definir las características de proceso. Las asignaciones no promedio se utilizan para los fines siguientes: Se utilizan para definir el contenido de las órdenes. En el caso de las órdenes generadas (no congeladas), el contenido de orden se basa en la primera asignación activa no promedio. En el caso de órdenes congeladas, el contenido de orden se basa en la asignación no promedio que está en vigor cuando se congela la orden. También se utilizan para decalar el plazo de entrega durante la secuenciación. Cuando la entrega está secuenciada, se calcula el plazo de entrega de cada orden. Este plazo de entrega se basa en los tiempos de ciclo, y el tiempo de ciclo correspondiente se recupera de la asignación no promedio. Asignaciones promedio La finalidad de estas asignaciones es definir un tiempo de ciclo promedio. LAC utiliza la asignación promedio en la planificación. La planificación en LAC se basa en el tiempo de ciclo, el calendario y el tipo de disponibilidad. Nota Un tiempo de ciclo promedio no es un promedio matemático, sino que se trata del valor que considera como el promedio adecuado para los tiempos de ciclo no promedio durante el transcurso de un día entero. Cada día debe cubrirse completamente con asignaciones promedio y no promedio. Por lo tanto, asegúrese de que para cada momento del día haya una asignación no promedio efectiva, incluso si no se realiza ningún trabajo durante una parte del día. Las asignaciones promedio se aplican automáticamente a todo el día. LN toma las horas de la jornada laboral del calendario. Niveles Las asignaciones pueden existir en dos niveles. Según estos niveles, existen los tipos de asignaciones siguientes: Asignaciones de nivel de estación de línea Estas asignaciones definen características de proceso por estación de línea. Las características de proceso definidas son: Carga de mano de obra y carga de máquina Número de tiempos de ciclo Equipo de trabajo Operaciones Asignaciones de nivel de línea Estas asignaciones existen para una línea de montaje completa y definen características que se aplican a toda la línea. Cada asignación de nivel de línea está vinculada a un conjunto de asignaciones de nivel de estación de línea. Por lo tanto, si selecciona otra asignación de nivel de línea, también selecciona automáticamente otro conjunto de asignaciones de nivel de estación de línea. Las asignaciones de nivel de línea tienen las características siguientes: Datos de tiempo de ciclo Los tiempos de ciclo se basan en las operaciones realizadas en una línea. El tiempo de ciclo puede variar según el rango de tiempos que se proporciona para la asignación. Datos de tiempo de decalaje Fecha de efectividad y fecha de vencimiento Hora de inicio y hora de finalización Nota Las operaciones no son visibles en el módulo Control de montaje. Sólo las asignaciones de nivel de línea pueden ser promedio o no promedio, ya que esta característica tiene en consideración el tiempo de ciclo y éste sólo se define para las asignaciones de nivel de línea, no para las asignaciones de nivel de estación de línea. Las asignaciones son sensibles a la fecha y la hora, por lo tanto, pueden aplicarse a la línea distintas características de proceso durante períodos y/o rangos de tiempo distintos. En LAC, varias características de nivel de estación de línea se definen como asignaciones distintas, como por ejemplo una asignación de trabajo y una asignación de operaciones. Temas relacionados Resumen de control de montaje Carga de estación de línea de montaje Asignación de montaje |