| # Listar coherencia entre estructuras de ingeniería y fabricación Las diferencias pueden ser resultado de cambios aplicados a la estructura de ingeniería o a la estructura de fabricación, una vez que se ha copiado la estructura de ingeniería a la de fabricación. LN sólo comprueba diferencias entre datos que se han copiado de una estructura de ingeniería y de la de fabricación, no otros cambios en la estructura de fabricación. LN comprueba cuatro preguntas: ¿Existe alguna diferencia entre una línea de la estructura de fabricación copiada de la estructura de ingeniería y la línea correspondiente de la estructura de ingeniería (incluido su borrado)? ¿Se han añadido líneas a la estructura de ingeniería, pero no a la de fabricación? No es posible cambiar la estructura de ingeniería una vez aprobada la revisión. Sólo pueden modificarse las excepciones. ¿Se han eliminado líneas de estructura de fabricación? ¿Existen diferencias entre la línea de los datos de copia de la estructura de ingeniería y la línea de la estructura de fabricación en los siguientes campos? Artículo principal Número de secuencia Excepciones Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos Estructuras de ingeniería Composición de una estructura de nivel único |