| # Generar listas de órdenes de montaje para piezas críticas Nota LN siempre limita la comprobación a las órdenes que están relacionadas con piezas de montaje críticas. Consulte la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) para ver artículos críticos. Haga doble clic en un artículo y haga clic en la ficha Métodos para ver el campo Crítico para comprobación de stock. Las listas de órdenes de montaje que desea generar están basadas en la lista de piezas insuficientes que se genera en la sesión Comprobación de stock (tiasc2240m000). Por lo tanto, antes de generar las listas de órdenes debe asegurarse de que la lista de piezas de montaje esté actualizada. Para generar listas de órdenes, debe especificar un rango de fechas de necesidad y piezas de montaje. En la lista están incluidas las órdenes que necesitan cualquiera de estas piezas en cualquiera de estas fechas. La generación de las listas de órdenes tiene en cuenta lo siguiente: Si existen órdenes bloqueadas para las combinaciones de fechas de necesidad y piezas de montaje en el rango especificado. Si están disponibles, se listarán todas las órdenes bloqueadas. La cantidad de insuficiencia no se utiliza como límite para la cantidad de órdenes bloqueadas seleccionadas. La importancia de las órdenes bloqueadas se basa en el hecho de que las órdenes bloqueadas se incluyen en la comprobación de stock. Dado que las necesidades de piezas de las órdenes bloqueadas también se comprueban aunque estas piezas no se utilicen mientras la orden esté bloqueada, es muy importante comprobar si la cantidad de insuficiencia supera o no la cantidad bloqueada. Además, las órdenes bloqueadas requieren llevar a cabo alguna acción. Por lo tanto, es importante tenerlas a la vista. La cantidad de piezas de montaje de las que hay poco suministro. Si es necesario, LN añade órdenes no bloqueadas a las listas hasta alcanzar la cantidad de insuficiencia total de las piezas de montaje. El número que especifique en el campo Número de órdenes adicionales. La órdenes adicionales de la lista pueden ser útiles si desea bloquear órdenes que no sean las que LN sugiere, o si desea comprobar si las órdenes pueden reprogramarse (a una fecha anterior). Los criterios de selección que especifique en el campo Seleccionar órdenes en función de. Puede ocurrir que varias órdenes (no bloqueadas) estén disponibles para ser bloqueadas a fin de dar solución al problema de insuficiencia. En ese caso, es mejor bloquear órdenes que tengan una prioridad baja. Por lo tanto, LN requiere criterios específicos para seleccionar las órdenes adecuadas. Estos criterios se agrupan bajo dos cabeceras: Fecha planificada de salida de línea de montaje y Estatus de orden de montaje. Consulte la ayuda de campo para obtener información más detallada. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Regenerar listas de órdenes. Si ejecuta esta sesión, se crea una lista de órdenes para cada combinación de fecha de necesidad y pieza de montaje que esté en los rangos especificados. Si selecciona esta casilla de verificación, LN borra las listas de órdenes existentes que estén en los rangos especificados. Las listas nuevas sustituyen a las listas existentes. Si no ha seleccionado la casilla de verificación, las listas existentes sólo se actualizarán. Esto significa que LN compara las listas nuevas con las listas existentes. Si se encuentran listas nuevas, se almacenan y, si se encuentran órdenes nuevas para una lista existente, se añaden a la lista existente. Nota El stock sólo se puede comprobar si en Planificación Empresarial el método de planificación del artículo es Planificado. Consulte el campo Método de planificación de la ficha Configuración en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Artículos críticos Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Carga de estación de línea de montaje |