| # Flujos de capacidad Para los tiempos de Fabricación y Proyecto (PCS), LN registra automáticamente flujos de capacidad. Existen los siguientes tipos de flujo de capacidad: Subcontratación en propias instalaciones Subcontratación en instalac. externas Flujo de capacidad de entrada Flujo de capacidad de salida En Control de Personal, los flujos de capacidad entre departamentos dependen de los centros de trabajo. Por consiguiente, debe especificarse el centro de trabajo del empleado o de la máquina para calcular los flujos de capacidad entre departamentos para todas las transacciones de tiempos, aplicable tanto al posconsumo como a las entradas manuales de tiempos . Como resultado, puede sólo contabilizar horas desde Control de Personal si se ha especificado el centro de trabajo. Ejemplo
| Relación con el centro de trabajo | Tipo de flujo de capacidad
--- | --- | ---
Caso 1 | WC-A = WC-P = WC-E | No aplicable
Caso 2 | WC-A <> WC-P
| WC-A | Subcontratación en propias instalaciones
| WC-P | Subcontratación en instalac. externas
Caso 3 | WC-A <> WC-E
| WC-A | Flujo de capacidad de entrada
| WC-E | Flujo de capacidad de salida
Donde... WC-A es el centro de trabajo real, es decir es el centro de trabajo donde se ejecuta físicamente la operación. Este centro de trabajo se encuentra en la línea de tiempos. WC-E es el centro de trabajo del empleado. WC-P es el centro de trabajo planificado. Este centro de trabajo se recupera de los detalles estimados de la operación. Temas relacionados Centros de trabajo |