| # Historia de datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc3516m000) Utilice esta sesión para consultar los datos de prueba por número de serie. Los datos especificados anteriormente en la sesión de detalles Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000). Las líneas de datos de prueba se han creado para cada posición de la orden de inspección. Ejemplo Si una orden de inspección tiene cuatro posiciones con una característica, se generan cuatro líneas. Nota La sesión Historia de datos de prueba orden de inspección (qmptc3515m000) muestra datos de prueba especificados por característica. La sesión en la que especifica los datos de prueba depende de cómo haya configurado el parámetro Especificar datos de prueba por en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000). Temas relacionados Inspecciones de orden Orden de inspección El código de la orden de inspección. Muestra Una pequeña cantidad que se extrae de la cantidad total (orden) y que representa la calidad de la cantidad de la orden. Aspecto Una parte de un artículo. Por ejemplo, un tornillo puede tener los aspectos cabeza y rosca. Un aspecto puede tener una o más características. Por ejemplo, una cabeza puede tener diámetro y longitud, y una rosca puede tener diámetro y color. Número de serie Un número unívoco generado por LN para diferenciar entre las diferentes medidas que se pueden realizar en una cantidad de muestra. La cantidad de mediciones depende de la cantidad de prueba.
Ejemplo
Cantidad de muestra | 100 piezas
Cantidad de muestra | 20 piezas
Explicación: Tiene que hacer cinco pruebas en veinte unidades para obtener una cantidad de muestra de cien unidades (100/20=5). En consecuencia, se generan cinco líneas de prueba, cada una de ellas con un número de serie único. Nota El número total de números de serie no puede exceder el valor de la cantidad de muestra dividida por la cantidad de prueba. Característica Una referencia a una cualidad particular o rasgo distintivo de un artículo o de una parte/componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso. Posición El número de posición representa una característica medida. El valor medido se especifica como datos de prueba en la sesión Datos de prueba orden de inspección (qmptc1115m000) o la sesión Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000). Art. En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Método El tipo de valor de característica o el modo en que éste se calcula. Fecha de prueba La fecha y la hora en que ha tenido lugar la prueba. Valor de medida El resultado de la prueba. Se muestra un valor numérico si ha seleccionado Cuantitativo en el campo Tipo de resultado y si el campo Tipo de característica no se ha establecido en Opción. Si se ha especificado un algoritmo para la línea de orden de inspección, éste ha calculado el valor numérico mostrado en este campo. Unidad La unidad en la que se definen o calculan los resultados de la prueba. Nota Este campo no es aplicable si ha especificado Opción en el campo Tipo de característica. Conjunto de opciones Un grupo de valores posibles de una característica. Por cada valor (opción) se puede indicar si es aceptable o no. Las opciones azul y rojo forman un conjunto de opciones. Ejemplo
Característica | valor de pH
Probar | prueba de tornasol
Opciones | azul = aceptable
rojo = no aceptable
Opción La opción encontrada. Nota En función de lo que ha especificado en el campo Tipo de opción de la sesión Opciones (qmptc0114m000), la opción Aceptable o No aceptable. Zona de prueba La ubicación física donde tienen lugar las pruebas. Empleado La persona que realiza la prueba sobre esta característica. Instrumento El instrumento predeterminado utilizado para medir la característica. Resultado El resultado de la inspección. Nota LN genera automáticamente un valor, en función de los límites de calidad definidos en la sesión Características de procedimiento estándar de prueba (qmptc0115m000) y/o en la sesión Opciones (qmptc0114m000). |