| # Definir la estructura Los componentes de artículo de un artículo de fabricación se listan en las líneas de estructura. Cada línea de estructura contiene información sobre la posición del componente de artículo en la estructura, la cantidad necesaria, la fecha de vencimiento del componente de artículo, etc. Los componentes de artículo pueden ser de fabricación o de compra. Puede especificar y mantener una línea de estructura directamente en la sesión de resumen Estructura (tibom1110m000). Para cambiar más detalles, debe hacer doble clic en la línea de estructura, con lo que se iniciará la sesión de detalles Estructura (tibom1110m000). Si desea definir una estructura para un artículo, primero debe definir el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) así como en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). En el menú Ver puede elegir cómo se presentará la estructura y, por consiguiente, como se especificarán los componentes de artículo: Por posición Por operación y posición. En la sesión Parámetros de estructura (tibom0100m000) puede determinar en qué vista se presentará la estructura cuando inicie la sesión. Seleccione en el campo Ver estructura por si desea ver la estructura por Artículo o por Operación. Sustitución de componentes obsoletos Para sustituir un componente obsoleto, proceda del modo siguiente: Inserte una línea de estructura con el mismo número de posición de estructura que el componente obsoleto. Especifique la fecha en que debe producirse el cambio en el campo Fecha de vencimiento del componente obsoleto. Especifique la misma fecha en el campo Fecha de efectividad del componente nuevo. Si el componente obsoleto no se utiliza más en ninguna estructura, debe establecer la última fecha de orden permitida del artículo en la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000). Si la última fecha de orden permitida se especifica por almacén, debe utilizar la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000). Si la casilla de verificación Agotamiento y uso de materiales alternativos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y especifica un nuevo componente con el mismo número de posición de estructura que un componente existente, LN inserta automáticamente el material obsoleto como material agotado en la sesión Materiales agotados y alternativos (tibom0150m000). Temas relacionados Composición de una estructura multinivel Composición de una estructura de nivel único Composición de una estructura resumida Cálculo de cantidad neta Cantidad de merma y rendimiento Vinculación de materiales y operaciones Fantasmas Resumen de designadores de referencia Procedimiento para la vinculación de designadores de referencia en la estructura Etiquetas en Fabricación Integración de Fabricación y Gestión de documentos Agotar los artículos obsoletos del stock restante Materiales alternativos en estructuras |