| # Materiales que hay que agotar y materiales alternativos en Planificación Empresarial En este tema se describe cómo Planificación Empresarial gestiona los materiales que hay que agotar y los materiales alternativos. Para ver una introducción al concepto de materiales alternativos, consulte Materiales alternativos en estructuras. Para ver una descripción del procedimiento de planificación sin materiales alternativos, consulte Ejecución de RRP, cálculo básico para un artículo. Nota Esta funcionalidad sólo está disponible si la casilla de verificación Agotamiento y uso de materiales alternativos de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada. Planificación con materiales alternativos El proceso de planificación basada en órdenes comprueba si el stock proyectado está por encima del stock de seguridad si se utiliza el material estándar para cumplimentar la necesidad de material. Si el stock proyectado está por debajo del stock de seguridad, LN busca una orden planificada en firme que pueda reprogramarse a una fecha anterior para cumplimentar la necesidad. Si LN no encuentra dicha orden, comprueba la cantidad disponible comprometible (ATP) de los materiales alternativos del componente (en orden de prioridad). Si LN encuentra un material alternativo con ATP, cambia la necesidad de material a ese material alternativo. Si la ATP resulta insuficiente, LN generará una nueva orden planificada para el material estándar. Si la fecha de necesidad está dentro del período congelado del artículo, LN pospone la nueva orden para después del período congelado. Si la necesidad de material no puede cumplirse a tiempo, LN genera un aviso para notificárselo al planificador. Nota En la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000), puede ver o mantener la última fecha de orden permitida y el stock de seguridad. Materiales que hay que agotar LN también comprueba el material que hay que agotar primero. Horizonte de materiales alternativos Para necesidades de material en un futuro relativamente lejano, LN no comprueba si hay materiales alternativos. Para determinar hasta qué punto del futuro LN comprobará si hay materiales alternativos, utilice el campo Horiz. materiales alternativos de la sesión Escenarios (cprpd4100m000). Nota El valor del horizonte ATP/CTP de materiales alternativos debe ser mayor que el horizonte de materiales alternativos. Más allá del horizonte ATP/CTP, LN presupone que el material estará disponible indefinidamente. Permitir varios materiales Si la casilla de verificación Permitir múltiples artículos de la sesión Estructura (tibom1110m000) está seleccionada, LN puede distribuir la cantidad estimada del material en varios artículos. Por ejemplo, la cantidad estimada puede dividirse entre el material que hay que agotar y el material estándar, o entre el material estándar y uno o varios de los materiales alternativos. Si no se permiten varios artículos, LN hará una elección para cada línea de material: LN emite el material estándar o el material alternativo pero no una combinación de dos o más materiales. Para ver ejemplos, consulte Distribuir una necesidad de material en varios artículos. Restricciones Se aplican las restricciones siguientes: La selección de materiales que hay que agotar y materiales alternativos sólo está disponible en planificación basada en órdenes y no en planificación basada en un plan maestro. Las comprobaciones de capacidad comprometible no tienen en cuenta materiales alternativos. Números de fase De entre todos los artículos que tienen el mismo número de fase, LN planifica primero los artículos que pueden utilizarse como material alternativo para determinar la ATP de estos artículos. El número de fase de un componente de estructura debe ser igual al número de fase de los materiales alternativos del componente. Si estos números de fase son distintos, LN intenta primero corregir los números de fase para resolver ese problema. Si la definición de estructuras y material alternativo contiene un ciclo, un cambio de número de fase no podrá resolver el problema y LN mostrará un mensaje de error. Si LN muestra el mensaje de error Ciclo de alternativas detectado., utilice la sesión Materiales agotados y alternativos (tibom0150m000) para eliminar el material alternativo que es el causante del problema. Ejemplo La situación siguiente es un ejemplo de un ciclo alternativo: El artículo A tiene el número de fase 0. B es un material en la estructura de A (B tiene el número de fase 1). C es un material en la estructura de B (C tiene el número de fase 2). A es una alternativa para el material C. (A debe tener el mismo número de fase que C, pero A tiene el número de fase 0) Muchas otras combinaciones pueden ocasionar un ciclo alternativo. Comprobaciones en el nivel de ejecución Puede repetir la comprobación posteriormente, una vez que haya transferido las órdenes al nivel de ejecución. En ese caso, LN volverá a comprobar los niveles de stock y cambiará la selección de materiales si es necesario. Para ver más información, consulte La búsqueda de materiales alternativos. Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Materiales alternativos en estructuras Resumen de planificación de órdenes Ejecución de RRP, cálculo básico para un artículo |