| # Conceptos de mantenimiento - Artículo (tsspc1120m000) Utilice esta sesión para listar las actividades de referencia que constituyen el concepto de mantenimiento de un artículo. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede seleccionar Generar predicciones... para iniciar la sesión Generar predicción (tsspc1225m000), que se utiliza para generar una lista de actividades previstas para el artículo, basada en las actividades de referencia listadas en esta sesión. Puede seleccionar Necesidades de recursos para iniciar la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000), que se utiliza para ver la lista de necesidades de recursos para la actividad de referencia determinada. Nota Las actividades previstas del artículo se muestran en la sesión Concepto de mantenimiento - Actividades previstas (tsspc1125m000). Artículo El código del artículo cuyo concepto de mantenimiento está compuesto por las actividades de referencia mostradas o seleccionadas en esta sesión. Descripción El nombre o la descripción del artículo. Clase de utilización La clase de utilización del artículo. Descripción La descripción o el nombre de la clase de utilización. Número de actividad El número utilizado para diferenciar las actividades de referencia listadas en el concepto de mantenimiento de un artículo. Actividad de referencia El código de la actividad de referencia que forma parte del concepto de mantenimiento del artículo. Actividad de referencia El nombre o la descripción de la actividad de referencia. Medida La medida de la actividad de referencia. Se cumplimenta de manera automática al seleccionar la actividad de referencia. Nota La medida se define para la actividad de referencia en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Medida El nombre o la descripción de la medida. Valor normalizado independiente El valor de la variable independiente, cuando la variable dependiente alcanza su valor normalizado. Nota El valor predeterminado es el mismo valor seleccionado para la actividad de referencia en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Valor normalizado independiente Las unidades de la variable independiente. Valor normalizado dependiente El valor normalizado dependiente determina el momento en el que se necesita mantenimiento para un artículo en una configuración. En el caso de inspecciones previstas (PI): Si el valor medido no cumple el valor normalizado se necesita una actividad de mantenimiento. Puede planificar inmediatamente una orden de servicio que lleve a cabo el mantenimiento necesario o una actividad de seguimiento. En el caso de valor de contador (CV): El mantenimiento debe efectuarse al llegar al valor normalizado. Ejemplo (CV): Si un vehículo debe inspeccionarse cada 20.000 km, el primer valor normalizado es 20.000 km, el segundo 40.000 km, y así sucesivamente. Cuando la variable dependiente del tipo de medida alcanza este valor, se lleva a cabo la actividad de referencia. Nota El valor predeterminado es el mismo valor seleccionado para la actividad de referencia en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Valor normalizado dependiente Las unidades de la variable dependiente. Durante ciclo de vida Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad debe llevarse a cabo durante toda la vida del artículo. Nota El valor especificado en el campo Frecuencia es el número de veces que la actividad de referencia debe llevarse a cabo en un artículo a lo largo de su vida útil. El valor predeterminado es el mismo valor seleccionado para la actividad de referencia en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Frecuencia Si está seleccionada la casilla de verificación Durante el ciclo de vida, el valor que especifique en este campo es el número de veces que se lleva a cabo la actividad de referencia en un artículo a lo largo de su vida útil. Si no está seleccionada la casilla de verificación Durante el ciclo de vida, el valor que especifique en este campo es el número de veces que se lleva a cabo la actividad de referencia en un artículo durante la unidad de tiempo especificada en el campo adyacente. Si la unidad de tiempo es mayor que el ciclo de mantenimiento del artículo, esta actividad no se utilizará cuando genere actividades previstas para el concepto de mantenimiento utilizando la sesión Generar predicción (tsspc1225m000). Nota El valor predeterminado es el mismo valor seleccionado para la actividad de referencia en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). El ciclo de mantenimiento y vida de un artículo se proporciona en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Veces por El número de veces que la actividad de referencia se lleva a cabo en un artículo durante esta unidad de tiempo. El número de veces se selecciona en el campo Frecuencia. Nota Si la casilla de verificación Durante el ciclo de vida está seleccionada, este campo está en blanco e inactivo. El valor seleccionado en el campo Frecuencia será el número de veces que la actividad de referencia se lleva a cabo en un artículo a lo largo de su vida útil. El valor predeterminado es el mismo valor seleccionado para la actividad de referencia en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Veces por La unidad de tiempo durante la que se lleva a cabo la actividad de referencia el número de veces especificado en el campo Frecuencia. Ruta maestra La ruta maestra utilizada para la actividad. Opción de ruta Las opciones de ruta que se han utilizado para generar la actividad de orden de servicio. Temas relacionados Rutas maestras y opciones de ruta Nº 1 La descripción de la opción de ruta. Temas relacionados Rutas maestras y opciones de ruta |