| # Inspección de lotes y números de serie En un proceso de fabricación, se utilizan inspecciones de calidad para certificar que los productos fabricados cumplan las especificaciones necesarias. En función del resultado de la prueba de calidad, el proceso de fabricación puede quedar bloqueado o lanzado. Por lo general, no se prueban todos y cada uno de los artículos del lote. A menudo sólo es necesario probar unos cuantos artículos para determinar si se aceptan o rechazan todos los artículos del lote. Infor LN admite esta funcionalidad de acuerdo con reglas de muestreo y muestras. Nota También se puede crear una orden de inspección para artículos seriados (en y fuera de stock). Inspección de lotes y números de serie para órdenes con origen de ruta Inspecciones por números de serie Seleccione la casilla de verificación Inspecciones por números de serie en la sesión Combinaciones de prueba (qmptc0111m000) para asegurarse de que se lleva a cabo una inspección según los números de serie de los artículos seriados. Nota Esta casilla de verificación sólo es aplicable para orígenes de ruta. Inspección de lotes y números de serie para inspecciones de orden a través de inspecciones de almacén Parámetros Consolide los puntos de stock en una inspección de almacén en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de lote o seriados, los artículos LIFO/FIFO o los artículos contenidos en varias unidades de embalaje se consolidan en una inspección de entrada o de salida. La consolidación depende de si: La inspección de almacén es obligatoria para estos artículos. Entrada Los artículos se listan en líneas de recepción o líneas de sugerencia de entrada cuyas líneas de orden de entrada coinciden. Si el almacén es de ubicación controlada, las ubicaciones de inspección sugeridas también deben coincidir. Salida Los artículos se listan en líneas de sugerencia de salida cuyas líneas de orden de salida coinciden. Si el almacén es de ubicación controlada, las ubicaciones de expedición sugeridas también deben coincidir. Proceso de rutas e inspección de artículo terminado Fase 1. Cree una orden de fabricación para un artículo seriado. Utilice la sesión Orden de fabricación (tisfc0101m100) para crear una orden de fabricación para un artículo en stock con número de serie o lote. Fase 2. Lance la orden de fabricación. Haga clic en Lanzar orden para lanzar la orden. Fase 3. Se crea la inspección de orden. Se crea una inspección de orden para el origen de ruta. Fase 4. Especifique la cantidad que se debe inspeccionar. En la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000), haga clic en Acciones y seleccione Registrar operaciones terminadas. En la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000), abra las líneas de operación y especifique la cantidad que se debe inspeccionar en el campo Para inspeccionar. Fase 5. Seleccione los números de serie para la inspección. En la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000), haga clic en Selecc. nº serie y seleccione los números de serie para la inspección. Fase 6. La inspección de orden se actualiza. Para ver la inspección de orden, seleccione el menú Referencias en la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000) y haga clic en Inspecciones de orden. Abra la inspección de orden, seleccione el menú Referencias y haga clic en Lotes, números de serie, detalles punto stock. Se crea una única inspección de orden para todos los números de serie sin origen de rutas. Fase 7. Especifique los resultados de la prueba. En la sesión Inspección de orden (qmptc1620m000), abra la orden de inspección. En la sesión Órdenes de inspección (qmptc1100m000), seleccione la ficha Datos de prueba y especifique el valor de medida. Infor LN actualiza el campo Resultado con el valor Pasar o No pasar. Fase 8. Termine el procedimiento de prueba. En la sesión Órdenes de inspección (qmptc1100m000), seleccione la ficha Líneas y haga clic en Establecer como Terminado. La orden de inspección se ha completado. Par ver los detalles de los números de serie que se han rechazado, en la ficha Datos de prueba, seleccione el menú Referencias y haga clic en Lotes de orden de inspección, número de serie, detalles de punto de stock. Se abrirá la sesión Lotes de orden de inspección, n.º de serie, detalles de punto de stock (qmptc1131m000). Fase 9. Termine y procese la inspección de orden. En la sesión Inspección de orden (qmptc1620m000), seleccione Terminar. El estatus de la inspección de orden cambia a terminado. Seleccione el menú Acciones y haga clic en Procesar inspección de orden. El estatus de la inspección de orden cambia a cerrado. Nota También puede generar un listado NCR para la cantidad rechazada. En la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000), haga clic en NCR. Se abre la sesión Listado de no conformidad (qmncm1100m000); especifique la descripción y guarde el NCR. Infor LN toma como valor predeterminado la orden de origen y los detalles de lotes y números de serie. Haga clic en Lotes y números de serie para ver los detalles de lote y número de serie del artículo rechazado. Después de que se cierre la inspección de orden, Infor LN actualiza las cantidades terminadas y rechazadas en la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000). La cantidad rechazada se puede desechar o poner en cuarentena. Fase 10. Termine la operación. En la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000), especifique el motivo de los rechazos en el campo Motivo del cuadro de grupo Rechazos. Haga clic en Terminar. El estatus de la operación se establece en Terminado. Fase 11. Termine la orden de fabricación. En la sesión Orden de fabricación (tisfc0101m100), seleccione el menú Acciones y haga clic en Registrar órdenes terminadas. Se abrirá la sesión Registrar órdenes terminadas (tisfc0120s000). Especifique la cantidad de números de serie aceptados en el campo Cantidad adicional reportada como terminada y haga clic en Seleccionar número de serie para abrir la sesión Artículo seriado terminado - Cabeceras según fabricación (timfc0110m000). Seleccione los números de serie que se hayan aceptado para registrar la orden como terminada. Si el artículo es de control por lote, Infor LN solicita que confirme la generación del código de lote. Haga clic en Sí; Infor LN muestra un mensaje de confirmación para confirmar automáticamente la recepción cobro al activar la línea de entrada de orden de almacén. Haga clic en Sí y termine la recepción. Se muestra el listado Nota de recepción de mercancías por orden y almacén. Fase 12. Compruebe la orden de almacén de fabricación. En la sesión Registrar órdenes terminadas (tisfc0120s000), seleccione el menú Referencias y haga clic en Órdenes de almacenaje de fabricación. En la sesión Órdenes de almacenaje de fabricación (timfc0101m000), Infor LN establece el estatus de las órdenes de almacén de fabricación en Pendiente de inspección cuando se recibe el artículo terminado en el almacén de mercancías terminadas. Fase 13. Compruebe la inspección de orden. En la sesión Órdenes de almacenaje de fabricación (timfc0101m000), seleccione el menú Referencias y haga clic en Orden de almacenaje - Resumen de estatus. Se abrirá la sesión Resumen de estatus de línea de entrada (whinh2119m000). Vaya al menú Acciones y abra Inspecciones de almacén. En la sesión Inspección de almacén, seleccione el menú Referencias y abra la sesión Inspección de orden. Puede ver la inspección de orden generada para el artículo terminado. |