| # Crear un desglose físico a partir de una estructura Puede utilizar la sesión Crear estructura de desglose físico (tscfg2210m000) para crear el desglose físico a partir de una estructura (BOM). Si crea un desglose físico a partir de una estructura, esto genera una copia directa de los artículos efectivamente incluidos en la sesión Estructura (tibom1110m000) de LN Fabricación en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) de LN Servicio. Si no hay datos de servicio de artículo, LN utiliza los valores predeterminados de servicio de artículo mantenidos para el tipo de artículo y la familia de artículos para crear artículos en Servicio. Crear un desglose físico a partir de una estructura Inicie la sesión Crear estructura de desglose físico (tscfg2210m000). En el campo Origen, seleccione Estructura materiales. Utilice la opción Entregas para crear un desglose físico a partir de las ventas (postventa). El artículo terminado de la orden de venta, la estructura de fabricación, se copia en un desglose físico. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar los campos del cuadro de grupo Rango de selección para crear un desglose físico a partir de un rango de grupos de instalación, artículos o artículos seriados. Para este rango de selección se crea un desglose físico. Si selecciona la casilla de verificación Comprobar efectividad, se comprueba la validez de los artículos antes de copiarlos en el desglose físico. LN valida lo siguiente: Si el artículo está sujeto a revisiones y se deriva de las entregas de venta, LN comprueba la revisión desde la línea de orden de venta. LN comprueba la fecha de efectividad de los artículos de ingeniería para el artículo y la revisión especificados. Si el artículo no está sujeto a revisiones ni se obtiene de las entregas de ventas, LN comprueba la fecha de efectividad de las ventas en función de la Fecha de configuración del campo Ventas. Si el artículo no pertenece a las entregas de ventas, LN toma la fecha de efectividad proporcionada como entrada. Preconfiguración de unidades: Cuando LN crea la estructura de desglose físico a partir de una estructura (BOM), LN considera la preconfiguración de unidades como una validación. Los artículos que pertenecen a la preconfiguración de unidades sólo se crean en servicio. La preconfiguración de unidades se comprueba desde el artículo seriado. Si la preconfiguración de unidades no se encuentra en el artículo seriado, LN la comprueba desde una línea de orden de venta si el artículo se origina desde ventas. Recurrir a estructura si no se encuentra el origen: si selecciona esta casilla de verificación al crear la estructura de desglose físico a partir de una estructura según fabricación o una estructura de artículo y no se encuentra ningún artículo de origen, LN copia la estructura de ese artículo en la estructura de desglose físico. Comprobaciones de coherencia: si el desglose físico se genera directamente a partir de una estructura de fabricación, LN realiza una comprobación de coherencia en LN Fabricación y LN Servicio para asegurarse de que la estructura se define sin discrepancias. Los artículos de dicha estructura se deben definir en LN Servicio con datos de artículo de servicio apropiados y el control de configuración relacionado, y debe comprobarse su coherencia. LN realiza las comprobaciones de coherencia siguientes: Para distinguir entre los artículos que son o no pertinentes para el servicio, LN copia los artículos controlados por configuración, es decir, los artículos seriados o anónimos, en el desglose físico. Si no hay datos de artículo de servicio disponibles para un artículo, en base a los valores predeterminados de servicio, los datos de artículo se crean en artículos-servicio y se copian en el desglose físico. Nota Debe crear datos de artículos de servicio para todos los artículos copiados de una estructura de materiales de fabricación a la estructura de desglose físico. LN comprueba la coherencia con relación a la formación de estructura. Un artículo seriado debe situarse siempre encima de un artículo anónimo para garantizar que la estructura siga siendo coherente con la definición de artículo. LN empieza el proceso de copia cuando se detecta alguna incoherencia en la formación de la estructura y se genera un listado de errores. LN imprime un listado de errores si un artículo seriado está debajo un artículo anónimo, como se ilustra en el ejemplo siguiente: Ejemplo
Nivel | Artículo | Control de configuración | Presencia de datos de servicio de artículo
0 | X | Seriado | Sí
1 | Y | Anónimo | Sí
2 | A | Seriado | Sí ------- Problema 1
2 | B | Ninguna | No
1 | Z | Anónimo | Sí
2 | A | Seriado | Sí ------- Problema 2
3 | B | Ninguna | No
4 | C | Anónimo | Sí ------- Problema 3
Los tres problemas se deben a que hay artículos seriados que se encuentran debajo de los artículos anónimos. LN imprime el siguiente listado de errores: No se generó ningún PBD para el artículo X por los siguientes motivos: El artículo padre (Y-anónimo) tiene un control de configuración menor que el artículo hijo (A-seriado). El artículo padre (Z-anónimo) tiene un control de configuración menor que el artículo hijo (A-seriado). El artículo padre (B-ninguno) tiene un control de configuración menor que el artículo hijo (C-anónimo). LN comprueba la coherencia con relación a los bucles de la estructura. Si dos artículos anónimos se sitúan de forma opuesta, en relación con una definición de estructura existente, los artículos anónimos pueden acabar posteriormente en un bucle. Si LN detecta un bucle en una estructura, LN imprime un listado de errores, como se muestra en el siguiente ejemplo: Ejemplo
Nivel | Artículo | Control de configuración | Presencia de datos de servicio de artículo
0 | X | Seriado | Sí
1 | Y | Seriado | Sí
2 | A | Seriado | Sí
2 | B | Seriado | Sí
1 | Z | Seriado | Sí
2 | A | Seriado | Sí
3 | B | Seriado | Sí
4 | X | Seriado | Sí ------- Problema 1
LN imprime el siguiente listado de errores: No se ha podido generar ningún PBD para el artículo X por estos motivos: Se ha detectado un ciclo en la estructura. |