| # Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) LN no generará datos de copia para los niveles inferiores de la estructura de ingeniería si ya existen datos de copia (por ejemplo, de copiar una estructura de nivel único con la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000)). LN no generará datos de copia de una revisión de artículo-I si: La revisión que ha seleccionado no tiene el estatus Aprobado por fabricación (vea el campo Estatus en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000)). La unidad de revisión del artículo de ingeniería es diferente de la unidad del artículo (vea el campo Unidad en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000)). El tipo de artículo-I es diferente del tipo de artículo de fabricación. No hay ninguna revisión válida de un artículo-I componente de la estructura de ingeniería con el estatus Aprobado por fabricación. Para cada estructura de ingeniería de nivel único puede comprobar o cambiar el resultado de esta sesión utilizando la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000). También puede utilizar la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000) para copiar estructuras de ingeniería de nivel único a estructuras de fabricación utilizando los datos de copia generados. Si no existen ni una relación ni un artículo de destino, LN utiliza esta sesión para crear una relación entre una revisión de artículo-I y otro artículo. Si está utilizando artículos personalizados, debe establecer la casilla de verificación Personalizar artículo copiado de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000) para que dé el resultado deseado. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Estructuras de ingeniería Composición de una estructura multinivel |