| # Terminar/procesar inspecciones de orden (qmptc1202m000) Utilice esta sesión para terminar o procesar a la vez las órdenes de inspección para las que haya especificado datos de prueba. Puede terminar órdenes de inspección mediante: Estándar Seleccione órdenes de inspección por origen, como se especifica en la sesión Combined 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Almacenamiento Seleccione un grupo de órdenes para inspección de almacén. Orden Seleccione un grupo de órdenes según su número de orden, sin tener en cuenta el origen. Antes de terminar las órdenes de inspección, LN comprobará: Si el número de muestras tomadas para cada orden de inspección es suficiente. Si el número de inspección de cada línea de orden de inspección es suficiente. Una vez terminada una línea de orden de inspección, su estatus cambia a Terminada. En cuanto todas las líneas de orden de inspección tengan el estatus de orden Terminada, toda la orden se establecerá en Terminada. Una vez terminada una línea de orden, no puede añadir, modificar ni borrar datos de inspección. Temas relacionados Inspecciones de orden Origen Un módulo o paquete integrado con el que se relaciona una orden (de inspección). Orden de origen El número de orden del origen de la inspección. Línea de orden de origen El número de posición de la orden a la que está vinculada la orden de inspección. Éste puede ser el número de posición de la línea de orden de venta, el número de posición de la línea de orden de compra o el número de posición de la estructura. Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Secuencia orden origen El número de secuencia de la orden de inspección a partir de la cual se comprueban las características de varias muestras. Inspección Muestra una lista de las líneas de orden de inspección generadas para una orden de inspección concreta. Estas líneas se corresponderán con características mantenidas para cada uno de los grupos de pruebas vinculados a la ID de calidad. Inspección Muestra la secuencia de la inspección que se está realizando. Línea de inspección Un número de sugerencia de entrada o de sugerencia de salida. Unidad de embalaje Una unidad de embalaje es una estructura de materiales de embalaje, o una parte de dicha estructura, empleada para embalar artículos. Una unidad de embalaje incluye estos atributos: Código de identificación Artículo de embalaje (opcional) Cantidad de artículos de embalaje (opcional) Importante Si vincula un artículo a una unidad de embalaje, el artículo se embala mediante la unidad de embalaje. La unidad de embalaje se refiere al tipo de contenedor u otro material de embalaje del que consta la unidad de embalaje. Por ejemplo: Cuando define un artículo de embalaje como una caja de madera para una unidad de embalaje, especifica que la unidad de embalaje es una caja de madera. Evaluar algoritmo antes de finalización Si esta casilla de verificación está seleccionada, el resultado de un algoritmo se calcula antes de terminar la orden. Imprimir listado de finalización Si esta casilla de verificación está seleccionada, imprime un listado de todas las órdenes de inspección terminadas en esta sesión. List. errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, imprime un listado de los errores producidos al terminar las órdenes de inspección. De artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Orden de inspección Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos. Número de línea El número de posición de la orden a la que está vinculada la orden de inspección. Éste puede ser el número de posición de la línea de orden de venta, el número de posición de la línea de orden de compra o el número de posición de la estructura. Terminar/Procesar Termina o procesa a la vez las órdenes de inspección para las que se hayan especificado datos de prueba. Puede terminar órdenes de inspección mediante: Estándar: Las órdenes de inspección se seleccionan por origen, como se especifica en la sesión Combined 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Almacenamiento: Se selecciona un grupo de órdenes para inspección de almacén. Orden: Se selecciona un grupo de órdenes a partir de su número de orden, sin tener en cuenta su origen. Antes de terminar las órdenes de inspección, LN comprobará: si el número de muestras tomadas por cada orden de inspección es suficiente si el número de inspección de cada línea de orden de inspección es suficiente Una vez terminada la línea de orden de inspección, el estatus cambia a Terminada. En cuanto todas las líneas de orden de inspección tengan el estatus de orden Terminada, toda la orden se establecerá en Terminada. Una vez terminada una línea de orden, no será posible añadir, modificar ni borrar ningún dato de inspección. |