| # Recombinar combinación de líneas Puede calcular una nueva combinación para borrar un pedido pendiente o para mejorar las combinaciones existentes. Por ejemplo, puede recombinar una combinación existente para que tenga en cuenta una prioridad más alta dada a una orden como resultado de la modificación de la fecha de salida de línea de montaje de la orden. Puede recombinar las órdenes de pedidos pendientes de modo que las fechas planificadas de salida de línea de montaje tengan lugar en el futuro. Si se selecciona la casilla de verificación Incluir órdenes de pedidos pendientes, las órdenes que no estén En curso cuya fecha de salida de línea de montaje sea anterior a la planificada se incluyen en la combinación de órdenes inicial para el primer día de las fechas que haya seleccionado. Si se ha superado la capacidad de ese día, las órdenes con una prioridad menor se mueven al día siguiente. La prioridad está determinada por: La fecha de salida de línea de montaje solicitada Si una orden de montaje está vinculada a una orden de venta. La prioridad que se definió manualmente en el campo Prioridad de la sesión Orden de montaje (tiasc2100s000). El valor de costo Si mover las órdenes a un nuevo día provoca que se supere la capacidad de ese día, las órdenes con una prioridad baja se mueven al día siguiente. Si las órdenes se mueven al día anterior, se moverán las órdenes con una prioridad alta. Este proceso se repite hasta que se hayan procesado todas las órdenes. Si se mueve una orden hacia atrás en el tiempo, es decir, a una fecha anterior, la fecha de salida de línea de montaje de la orden puede ser anterior a la fecha de referencia, definida en la sesión Orden de montaje (tiasc2100s000). La fecha de referencia determina cuándo no es válido el contenido de una orden. El contenido de una orden consta de las operaciones y materiales necesarios. Por este motivo, si la fecha de salida de línea de montaje es anterior a la fecha de referencia, puede haber problemas, porque la fabricación se basa en el contenido de una orden que aún no es válida. Ejemplo Aún no se puede fabricar una cierta característica del producto en este momento, porque las máquinas necesarias aún no están operativas. Para advertirle de tales problemas, LN muestra un mensaje si, después de la recombinación, parece que la fecha de salida de línea de montaje de una orden está antes de la fecha de referencia. Nota Para iniciar la sesión Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000) puede hacer clic en el botón Línea de montaje - Combinación de línea. Utilice esta sesión para ver la combinación de líneas de una línea de montaje. Temas relacionados Resumen de control de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje |