| # Impacto de la configuración de cross-docking Introducción El impacto que pueda tener el período congelado de cross-docking, el valor de forzar rango cross-docking y las restricciones cross-dock depende de si estos valores se usan en un entorno DMS o en un entorno que no es DMS. Impacto en un entorno DMS En la siguiente tabla se resume el impacto de la configuración de cross-docking en las recepciones si se usa DMS tras recepción. La columna Resultado describe qué ocurre durante un proceso DMS.
Configuración: | Resultado
CR | FC | TF | RA
N/D | N/D | N/D | Y | No se pueden generar órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking si hay una restricción cross-dock.
N/D | Y | Y | N | Las órdenes cross-docking y las líneas de orden cross-docking sólo se generan antes de usar el stock para suministrar la demanda, si se cumple forzar rango cross-docking y el período congelado. Si todavía hay demanda después de suministrar las mercancías desde el stock, sólo se generan órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking si se cumple con el período congelado.
N/D | Y | N | N | Las órdenes cross-docking y las líneas de orden cross-docking sólo se generan antes de usar el stock para suministrar la demanda si se cumple forzar rango cross-docking. Si todavía hay demanda tras suministrar las mercancías desde el stock, se generan órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking.
N/D | N | Y | N | Sólo se pueden crear órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking si se cumple con el período congelado.
N/D | N | N | N | En contraposición con lo que ocurre en un entorno que no sea DMS, las órdenes cross-docking y las líneas de orden cross-docking se generan siempre. Si todavía hay demanda tras suministrar las mercancías desde el stock, se generan órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking.
CR - | Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción (no aplicable para DMS)
FC - | Forzar rango cross-docking fijado en: Sí = Rango va, por ejemplo, de 10 a 100. No = Rango va de cero a cero.
TF - | Período congelado de cross-docking fijado en: Sí = Tolerancia mínima es, por ejemplo, 10 horas y tolerancia máxima es 15 horas. No = Tolerancia mínima y máxima tienen valor cero.
RA - | Definición de restricción fijada en (Sí/No).
Impacto en un entorno que no es DMS En la siguiente tabla se resume el impacto de la configuración de cross-docking en recepciones de artículos que no forman parte de DMS suministrado, en combinación con la configuración de Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción. La columna Resultado describe qué ocurre durante la confirmación de recepción (línea).
Configuración: | Resultado
CR | FC | TF | RA
N/D | N/D | N/D | Y | No se pueden generar órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking si hay una restricción cross-dock.
Y | Y | Y | N | Sólo se generan órdenes cross-docking si se cumple forzar rango cross-docking y el período congelado. Las líneas de orden cross-docking sólo se generan durante la confirmación de la recepción si se cumple con el período congelado.
Y | Y | N | N | Sólo se generan órdenes cross-docking si se cumple forzar rango cross-docking. Las líneas de orden cross-docking se generan siempre al confirmar la recepción.
Y | N | Y | N | No se generan órdenes cross-docking. Las líneas de orden cross-docking sólo se generan durante la confirmación de la recepción si se cumple con el período congelado.
Y | N | N | N | No se generan órdenes cross-docking. Las líneas de orden cross-docking se generan siempre al confirmar la recepción.
N | Y | Y | N | Sólo se generan órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking si se cumple forzar rango cross-docking y el período congelado.
N | Y | N | N | Sólo se generan órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking si se cumple forzar rango cross-docking.
N | N | Y | N | Estos valores no son posibles.
N | N | N | N | En contraposición con lo que ocurre en un entorno DMS, no se generan órdenes cross-docking ni líneas de orden cross-docking.
CR - | Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción (Sí/No).
FC - | Forzar rango cross-docking fijado en: Sí = Rango va, por ejemplo, de 10 a 100. No = Rango va de cero a cero.
TF - | Período congelado de cross-docking fijado en: Sí = Tolerancia mínima es, por ejemplo, 10 horas y tolerancia máxima es 15 horas. No = Tolerancia mínima y máxima tienen valor cero.
RA - | Definición de restricción fijada en (Sí/No).
Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Restricciones de cross-docking Período congelado de cross-docking Suministro directo de material (DMS) Cross-docking dinámico Forzar rango cross-docking Reglas de prioridad de planificación ¿Qué pasa si...? Solución de problemas |