| # Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000) Utilice esta sesión para definir y modificar los artículos de ingeniería que se vinculan a una línea de MBC. Si los artículos-I se generaron utilizando la sesión Generar artículos de ingeniería por MBC (tiedm3201m000), esta sesión también le permite aplicar cambios. Sólo puede utilizar un MBC para modificar un artículo-I si tiene el estatus Aprobado por ingeniería o Aprobado por fabricación. Las revisiones que define o vincula al MBC se generan en la sesión Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000). Cuando modifica artículos-I utilizando un MBC, LN lleva a cabo diversas pruebas. Estas pruebas se describen en el tema Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático. Consecuencias de especificar un artículo-I Cuando especifica un nuevo artículo-I, se cumplimentan los campos siguientes: Revisión anterior. Fecha de efectividad de revisión nueva (cumplimentado con el valor de la fecha actual). Consecuencias de especificar una revisión Si es una nueva revisión, ésta se genera en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y LN cumplimenta el campo Número de MBC. Si la nueva revisión ya está presente en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000), será vinculada al MBC si: No está vinculado a otro MBC. Su estatus no es Nuevo o Congelado. La casilla de verificación Aplicar todas acciones a art. Si la casilla de verificación Aplicar todas las acciones a artículo está deseleccionada, se registra un conjunto de artículos-I para cada línea de MBC. El valor de la Posición en esta sesión es igual al valor de la Posición en la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000). Importante La casilla de verificación Aplicar todas las acciones a artículo afecta el modo de funcionamiento de esta sesión. Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los artículos de ingeniería de todo el MBC se registran en la Posición 0. El campo Revisión nueva LN se asegura que el campo Revisión nueva conserve el mismo valor en esta sesión para un artículo-I concreto para cada línea de MBC. Esto es necesario porque todos los cambios realizados con un MBC deben resultar en una sola revisión nueva de artículo-I. Menú Vistas, Referencias o Acciones. Puede iniciar la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000). Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Número de MBC El código del MBC al que se vinculan las revisiones. Número de MBC El estatus de la orden. Aplicar todas las acciones a artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tomarán en cuenta para el cambio los artículos de ingeniería seleccionados en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000), a los que pueden aplicarse todas las líneas de MBC. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se tomarán en cuenta para el cambio los artículos-I seleccionados en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000), a los que puede aplicarse al menos una línea de MBC. Nota El campo se refiere a artículos-I que se listan directa e indirectamente en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000). Posición Seleccione la posición para el artículo MBC. Artículo de ing. Especifique el artículo de ingeniería para el MBC. Art. ingeniería La descripción o nombre del código. Revisión anterior La revisión que se utiliza como base para cambiar un artículo-I (campo Artículo de ing.). Revisión nueva La nueva revisión asignada al artículo-I en el campo Artículo de ing.. Si desea obtener más detalles, consulte el Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000). Fecha de efectividad de revisión nueva Especifique la fecha de efectividad para la nueva revisión. Es la fecha en que entrará en vigor la revisión. Revisiones de artículos de ingeniería Haga clic para iniciar la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000). |