| # Configuración de DMS y datos maestros Para utilizar el suministro directo de material (DMS), debe establecer primero un número de parámetros y definir los datos maestros. Establecer parámetros y definir datos maestros Fase 1. Establecer parámetros En la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), en la ficha Cross-docking, haga lo siguiente: Asegúrese de haber seleccionado la casilla de verificación Cross-docking dinámico. Seleccione la casilla de verificación Suministro directo de material. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Utilizar reglas de prioridad de planificación. Fase 2. Definir reglas de prioridad Utilice las sesiones Definiciones de prioridad (whinh6120m000) y Reglas de prioridad de planificación (whinh6122m000) para definir las reglas de prioridad de planificación. Cuando se ejecuta DMS, se asigna una prioridad a cada demanda. La prioridad se compila en función de estas reglas. Fase 3. Definir datos maestros La función DMS se debe habilitar en las siguientes sesiones: Almacenes (whwmd2500m000) Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000) Almacén - Artículo (whwmd2510m000) La configuración en las dos primeras sesiones permite habilitar DMS en los niveles de artículo y almacén. A su vez, la configuración de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000) determina cómo se debe usar DMS para una combinación de almacén-artículo. En cada una de estas sesiones, seleccione la casilla de verificación DMS suministrado para habilitar los siguientes campos: DMS tras recepción Indica si DMS se va a efectuar tras la recepción de mercancías y, si es así, de qué forma. DMS tras recepción SFC Indica si DMS se va a efectuar tras la recepción de mercancías fabricadas y, si es así, de qué forma. DMS en stock Indica si DMS se va a aplicar en el stock físico y, si es así, de qué forma. Otros campos DMS son:
| Campo |  | Consultar...
Definición de prioridad de orden cross-docking |  | Reglas de prioridad
Definición de restricción |  | Restricciones de cross-docking
Período congelado de cross-docking |  | Período congelado de cross-docking
Forzar rango cross-docking |  | Forzar rango cross-docking
Ubicación de suministro de DMS Ubicación de demanda de DMS |  | Ubicación de suministro y ubicación de demanda
Horizonte de planificación de DMS tras recepción Horizonte de planificación de DMS en stock |  | Horizonte de planificación DMS
Tipo de demanda de DMS tras recepción Tipo de demanda de DMS en stock |  | Tipo de demanda DMS
Para facilitar la configuración de los datos maestros, también puede definir los cuatro campos principales por tipo de artículo y familia de artículos en la sesión Artículos - Valores predeterminados de almacenaje (whwmd4501m000). Estos parámetros sirven como valores predeterminados para la sesión Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000). Fase 4. Definir estructura de suministro de almacén Utilice las sesiones Estructuras de suministro de almacén (whinh6140m000) y Relaciones de estructura de suministro de almacén (whinh6141m000) para definir una estructura de suministro de almacén. Al ejecutar DMS, LN considera las relaciones de suministro de esta estructura. Temas relacionados Suministro directo de material (DMS) DMS y demanda Planificación y proceso de DMS Posibles cuestiones y recomendaciones Estructuras de suministro de almacén |