| # Unidades en Fabricación Datos maestros En Infor LN Fabricación, puede definir excepciones en estas sesiones: Estructura de ingeniería (tiedm1110m000) Estructura (tibom1110m000) Artículo - Rutas (tirou1101m000) Operaciones de rutas (tirou1102m000) Asignaciones de operación (tiapl1510m000) Estructura genérica (tiapl2510m000) Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000) Unidades en SFC Si la estructura y la ruta de un artículo son las mismas para varias unidades, puede combinar las unidades en una orden de fabricación. Si la ruta o la estructura difieren en el caso de unidades preconfiguradas debido a la definición de excepciones, no puede combinar esas unidades en una orden de fabricación. Planificación de órdenes de Infor LN Planificación Empresarial combina unidades si es posible. Las unidades de una orden de fabricación se almacenan en la distribución de orden. En segundo plano, todas las actividades de una orden de fabricación se realizan a nivel de unidad. Los datos que están disponibles a nivel de orden para artículos sin unidad también están disponibles para artículos con unidades preconfiguradas. Puede usar la sesión Distribución de órdenes de fabricación (tisfc0105m000) para obtener información sobre las unidades. La sesión muestra las unidades que: Se han pedido. Se han indicado como terminadas en la última operación. Se han entregado en un almacén. Se han rechazado. Se deben posconsumir. Se han posconsumido. Además, la sesión Distribución de órdenes de fabricación (tisfc0105m000) muestra, por unidad, el número artículos pedidos durante el lanzamiento. La sesión también muestra el código de lote asignado a la unidad al entregar el artículo a un almacén. Si se asignan varios artículos con la misma unidad a varios lotes, se muestra el último lote. En las siguientes situaciones, puede añadir o cambiar la distribución de la orden: Si la orden de fabricación tiene el estatus Planificado, puede especificar manualmente una distribución de unidades, que es especialmente relevante para las órdenes que se hayan creado manualmente. Si cambia la cantidad pedida, puede cambiar la cantidad pedida en la sesión Orden de fabricación (tisfc0101m100), incluso aunque ya se haya lanzado una orden de fabricación SFC. En ese caso, la cantidad cambiada se distribuye, de forma predeterminada, entre la distribución de unidades existente en la sesión Distribución de órdenes de fabricación (tisfc0105m000). Para cambiar las cantidades pedidas, en el menú adecuado, puede hacer clic en Cambiar cantidad pedida. Sin embargo, la cantidad total pedida de todas las unidades debe ser igual a la cantidad pedida de la orden de fabricación. Si, por ejemplo, tiene una cantidad de orden de 10 piezas, cinco para la unidad 1 y cinco para la unidad 2, puede cambiar la cantidad de orden a 14 piezas. LN cambia la distribución de la orden: siete piezas para la unidad 1 y siete piezas para la unidad 2. Si hace clic en la opción Cambiar cantidad pedida, puede editar los campos Cantidad pedida en la distribución de la orden. Por ejemplo, puede tener seis piezas para la unidad 1 y ocho piezas para la unidad 2. Registrar operaciones como terminadas Si una orden de fabricación está formada por unidades, las operaciones se deben registrar como terminadas por unidad. La unidad que especifique debe existir en la distribución de la orden. Según los datos que especifique en la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000), LN actualiza las cantidades en la distribución de la orden. Sin embargo, la distribución de la orden, no contiene información a nivel de operación. En consecuencia, no toda acción realizada en la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000) activa una actualización de la distribución de la orden. Sólo cuando haya terminado la última operación, habrá terminado la fabricación. Al terminar la última operación, también se actualizan las cantidades de la distribución de la orden. Sin embargo, si rechaza un artículo en la primera operación, el artículo se rechaza para una fabricación adicional. Como consecuencia, los rechazos en cada operación provocan una actualización de las cantidades rechazadas en la distribución de la orden. Al terminar la operación final, puede transferir el producto terminado al stock. En ese caso, LN actualiza la cantidad entregada en la distribución de la orden en consecuencia. Registrar órdenes como terminadas Si una orden de fabricación tiene una distribución de unidades, debe registrar la orden como terminada por unidad. Al registrar las cantidades como terminadas en la sesión Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000), se actualiza la distribución de la orden. Distribución de material estimado Un artículo con una unidad específica solicita material para la misma unidad. Si hay varias unidades combinadas en una orden de fabricación, se necesita material para varias unidades. Para cada unidad, se necesita un conjunto distinto de material estimado. La única diferencia entre los distintos conjuntos es el número de unidad. Puede encontrar los materiales estimados por unidad en la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). Una línea de material estimado representa la cantidad total estimada del artículo en cuestión. Las unidades del material estimado se almacenan en la sesión Distribución de material estimado (ticst0508m000), que puede iniciar haciendo clic en Distribución de material estimado en el menú adecuado de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). Unidades en cabeceras según fabricación Cuando se crea una orden de fabricación para un artículo seriado, LN puede generar una estructura según fabricación. La estructura según fabricación está formada por una cabecera según fabricación y componentes según fabricación. Una cabecera según fabricación representa un producto terminado exclusivo de una orden de fabricación. La cabecera se identifica mediante el número de orden de fabricación y un número de serie que se genera según una máscara. Cuando se genera la estructura según fabricación, se asigna un número de unidad según la distribución de la orden. El número de unidad es un valor predeterminado, que puede cambiar. Los cambios en la información de la unidad se reflejan en la distribución de la orden. Si se asigna un número de unidad que no forma parte de la distribución de la orden a una cabecera según fabricación, se actualiza la distribución de la orden. Se crea una nueva línea para la unidad. Unidades en componentes según fabricación Al igual que ocurre con los materiales estimados, las unidades se asignan a componentes según fabricación. Puede cambiar las unidades. Los cambios que se realicen en los componentes según fabricación no se reflejan en los materiales estimados. Preconfiguración de unidades y proyectos PCS Los artículos personalizados forman parte de un proyecto PCS. La preconfiguración de unidades también está disponible para artículos personalizados. Como consecuencia, puede crear excepciones para líneas, rutas y operaciones de ruta de artículos personalizados. También puede definir unidades para artículos terminados personalizados. Generar estructura de proyecto Al especificar un artículo estándar con el sistema de planificación Bajo pedido en una línea de orden de venta, puede generar una estructura de proyecto para el artículo. En lugar de especificar un artículo estándar, también puede especificar una unidad preconfigurada en la línea de orden de venta: Vincular una unidad a una parte de proyecto Al seleccionar una unidad en la línea de orden de venta y generar la estructura del proyecto, la unidad se vincula a la parte del proyecto relacionada. Ejemplo El sistema de planificación de la transportadora se ha cambiado a Bajo pedido. Se especifica una línea de orden de venta para la unidad 9584. Para esta línea de orden de venta, se genera una estructura de proyecto, lo que indica que el artículo es personalizado. El artículo forma parte del proyecto 123001032. En el caso de la transportadora, se genera automáticamente una parte de proyecto con la información de unidad, que puede ver en la sesión Partes de proyecto (tipcs2111m000). Excepciones de copia Al copiar un artículo estándar en un artículo personalizado, también se copian las excepciones relacionadas. LN copia las excepciones definidas para las siguientes entidades: Estructura Ruta Operaciones de ruta Artículo – Partner de compra Estrategia de aprovisionamiento Copiar configuración de artículo La configuración del artículo, definida en los datos generales del artículo, que está relacionada con la preconfiguración de unidades, se copia del artículo estándar en el artículo personalizado cuando se genera la estructura del proyecto. Precio de costo estimado de la unidad preconfigurada Cuando se genera una estructura de proyecto, puede asignar una unidad a la parte del proyecto de forma manual o automática. El precio de costo estimado del proyecto se calcula para la unidad definida para la parte del proyecto. Unidades y PCF En PCF, puede definir unidades preconfiguradas para artículos genéricos con el método de planificación SIC, Planificado o Manual. Los artículos genéricos con el método de planificación FAS se gestionan mediante Planificación de montaje y Control de montaje. No puede definir excepciones en PCF, por lo que no puede configurar una estructura o ruta genéricas mediante excepciones. En PCF, las restricciones se usan para configurar artículos genéricos. Sin embargo, Planificación Empresarial explosiona la información de unidad en componentes de nivel inferior, donde puede definir excepciones. Si, por ejemplo, un artículo de fabricación forma parte de un artículo genérico, puede usar las excepciones para configurar el artículo de fabricación. Si la estructura de un proyecto se genera para un artículo genérico en una línea de orden de venta, LN crea un artículo personalizado para el artículo genérico. En la línea de orden de venta, el artículo personalizado sustituye al artículo genérico. Para este artículo personalizado de nivel superior, LN genera una parte de proyecto. La unidad que especifique en la línea de orden de venta se vincula a la parte del proyecto mediante LN. Tras generar la estructura del proyecto, se aplica la funcionalidad PCS, que se describe en la sección anterior. A menudo, en la estructura de un artículo genérico, hay artículos estándar con el método de planificación Bajo pedido. Si se genera la estructura del proyecto, también se pueden personalizar estos artículos. Sin embargo, las excepciones relacionadas con estos artículos, por ejemplo, las excepciones vinculadas a la estructura y la ruta, no se copian en los artículos personalizados. Unidades en Gestión de datos de ingeniería (EDM) La preconfiguración de unidades también se admite en Gestión de datos de ingeniería. En primer lugar, se definen los artículos de ingeniería y las estructuras de ingeniería en EDM. Tras la aprobación, los artículos de ingeniería se copian en los artículos de los datos generales de artículo y las estructuras de ingeniería se copian en las estructuras de fabricación. Definir varias incidencias de un artículo suele ser una tarea de ingeniería, en la que las unidades preconfiguradas pueden resultar útiles. Puede asignar unidades a artículos de ingeniería y vincular excepciones a líneas de estructura de ingeniería. Si vincula unidades a un artículo de ingeniería y, a continuación, copia el artículo de ingeniería a un artículo en los datos generales de artículo, las unidades también se copian. Si se copia (finaliza) una estructura de ingeniería en una estructura de fabricación, también se copiarán las excepciones. Ejemplo Se crea una nueva transportadora en EDM. El nombre de la nueva transportadora es conveyor-NE (nueva edición). Se definen series preconfiguradas para este artículo en la sesión Artículos - Serie preconfigurada (tcuef0101m000). Debe seleccionar la casilla de verificación Artículo de ingeniería en la sesión Artículos - Serie preconfigurada (tcuef0101m000), porque hay implicado un artículo de ingeniería. Se generan unidades para la serie. Puede definir excepciones en la estructura de ingeniería. Si el artículo de ingeniería se copia en un artículo de los datos generales de artículo, aparece un mensaje en el que se le pregunta si las unidades se deben volver a vincular al artículo de destino. Si hace clic en Sí, debe especificar datos en la sesión Volver a vincular artículo - Serie preconfigurada (tcuef0201m000). El resultado aparece en la sesión Unidades preconfiguradas (tcuef0502m000). Las unidades ahora están relacionadas con conveyor-NE, un artículo que no es de ingeniería. Tras finalizar la estructura, también se copian las excepciones. Esas excepciones siguen haciendo referencia a las unidades que se han vuelto a vincular. Tras copiar y volver a vincular las unidades a un artículo en los datos generales de artículo, las unidades ya no estarán vinculadas al artículo de ingeniería. Sin embargo, podrá seguir usando las unidades preconfiguradas en el proceso de ingeniería para las posteriores revisiones. En las excepciones de la estructura de ingeniería, puede hacer referencia a las unidades que se han vuelto a vincular al artículo de los datos generales de artículo. También puede crear nuevas unidades para el artículo de ingeniería y volver a vincular esas unidades como se ha descrito anteriormente. Unidades en APL y ASC Planificación de montaje y Control de montaje controlan los artículos genéricos con el método de planificación FAS. Esos artículos genéricos no se pueden usar en PCF. En APL, puede definir excepciones para los siguientes elementos: Asignaciones de operación Estructura genérica (que es otra estructura distinta de la estructura genérica de PCF) Piezas de montaje y operaciones comprimidas Puede especificar la unidad preconfigurada en una variante de producto de APL, distinta de la usada en PCF. Si la variante de producto se crea en una línea de orden de venta, la unidad de variante del producto se toma de la orden de venta. Según los datos de ingeniería y los datos de planificación, APL genera órdenes de montaje que controla ASC. Una orden de montaje tiene un vínculo con una variante de producto. La unidad preconfigurada relacionada se muestra en la orden de montaje. LN no comunica la información de la unidad a los componentes (piezas de montaje) necesarios para la orden de montaje. Las piezas de montaje siempre se asignan y entregan para la unidad 0. En un entorno de montaje, las unidades preconfiguradas sólo se usan para variar el contenido de las órdenes de montaje. Los componentes de nivel inferior son artículos estándar para los que no se almacena información de unidad. |