| # Crear carga (tisfc0201m000) Utilice esta sesión para actualizar los cálculos de la carga de máquinas y centros de trabajo que ha planificado utilizar para una selección de variables. Para la selección indicada, se borran y se regeneran los datos de carga mediante los datos de la fecha y la cantidad de fabricación que aparecen en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Puede actualizar globalmente los datos de carga de capacidad si elige un comando del menú Vistas, Referencias o Acciones de las sesiones Carga por semana (tisfc1502m000) o Carga por día (tisfc1503m000). Este comando tiene el mismo efecto que ejecutar esta sesión con el rango máximo seleccionado en los campos Rango de selección. Es más rápido y evitará alteraciones en los datos de sus compañeros si en esta sesión selecciona un rango limitado de valores para crear la carga. Parámetros Esta sesión sólo es útil si ha seleccionado Manual en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). Si desea calcular la carga de capacidad por día, también debe seleccionar Manual en el campo Método de actualización de carga diaria de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). También puede utilizar esta sesión si selecciona Automático en los campos mencionados antes en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). A continuación, debe seleccionar la casilla de verificación Ejecución regenerativa en la sesión actual. LN recalculará la carga de capacidad al borrar todos los datos existentes y recalcularlos. Cuadro temporal Puede especificar el período de tiempo para el que desea calcular la carga de capacidad especificando el número de semana o la fecha. Si cambia el número de semana, la fecha se cambiará automáticamente, y viceversa. El número de semana es la semana del año, en la que la semana uno es la primera semana del año que contiene como mínimo cuatro días y en la que se asume que el lunes es el primer día de la semana. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Centros de trabajo compartidos Control de entrada/salida Orden de selección Este campo se utiliza para elegir el método más eficiente para calcular la carga de capacidad. Si ha seleccionado, por ejemplo, un rango limitado de centros de trabajo para reconstruir la carga, debe seleccionar Centro de trabajo. Si especifica el mismo valor en los campos De y A de alguno de los rangos de selección, LN seleccionará ese rango en este campo, y este campo no estará disponible. Ejecución regenerativa Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN recalcula la carga de capacidad borrando los datos existentes del rango seleccionado y recalculándolos. Si ha seleccionado Automático en el campo Método de actualización de carga semanal o en el campo Método de actualización de carga diaria de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000), LN calcula la carga hasta el final del período. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN sólo recalcula la carga de capacidad para los centros de trabajo y las máquinas cuya planificación de órdenes ha cambiado. LN sólo efectuará el cálculo si ha seleccionado Manual en el campo Método de actualización de carga semanal o en el campo Método de actualización de carga diaria de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). Crear Haga clic para actualizar los cálculos de cuánto ha planeado utilizar las máquinas y los centros de trabajo en su selección. |