| # Crear un desglose físico a partir de una estructura según fabricación Puede usar la sesión Crear estructura de desglose físico (tscfg2210m000) para crear el desglose físico a partir de una estructura según fabricación. Si crea un desglose físico a partir de una estructura según fabricación, el resultado es una copia directa de los artículos seriados presentes en la sesión Artículo seriado terminado - Cabeceras según fabricación (timfc0110m000) de Fabricación en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) de Servicio. El desglose físico se crea con la misma estructura que la estructura según fabricación. Nota Deberá haber implementado Fabricación para crear un desglose físico a partir de una estructura según fabricación. Consulte la casilla de verificación Fabricación (TI) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000). Los artículos anónimos no pueden tener artículos seriados como artículos hijo. Crear un desglose físico a partir de una estructura según fabricación Inicie la sesión Crear estructura de desglose físico (tscfg2210m000). En el campo Origen, seleccione Estructura según fabricación. En Estructura según fabricación, especifique o seleccione el artículo (superior) según fabricación y el número de serie para copiar. El artículo (superior) según fabricación no puede estar controlado por lote. Asegúrese de que los datos del componente según fabricación estén presentes en la sesión Artículo seriado terminado - Componentes según fabricación (timfc0111m000) para el artículo (superior) según fabricación. Los artículos no seriados de los datos del componente según fabricación deben estar presentes en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). De no ser así, no se crea ningún desglose físico. En la sección Vincular a del campo Destino, seleccione uno de los siguientes elementos: Grupo de instalación El artículo superior de la estructura de artículos se establece como el artículo seriado superior en el desglose físico. Los componentes de todos los niveles de la estructura de artículos se copian exactamente igual en los artículos seriados. El número de serie del artículo seriado se crea según una máscara. Estructura El artículo superior de la estructura de artículos debe existir como artículo hijo en el desglose físico que especifique. Los componentes de todos los niveles de la estructura de artículos se copian exactamente igual en los artículos seriados. El número de serie del artículo seriado se crea según una máscara. Nueva estructura LN crea un nuevo desglose físico. En Valores predeterminados, especifique o seleccione lo siguiente: La familia de artículos seriados a la que pertenecen los artículos seriados recién creados. El departamento de servicio (opcional). La fecha de entrega (opcional). Seleccione las casillas de verificación Listado de proceso y Listado de errores si es necesario. Haga clic en Crear. Estructura según fabricación copiada a un grupo de instalación Se crea una nueva configuración de grupo de instalación. El artículo superior en la estructura según fabricación se establece como el artículo seriado superior en el desglose físico. Los artículos hijo (datos del componente según fabricación) de todos los niveles en la estructura según fabricación se copian exactamente igual en el desglose físico. Los componentes seriados según fabricación se copian en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Los componentes no seriados según fabricación se copian en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Estructura según fabricación copiada en un desglose El artículo superior de la estructura según fabricación debe existir como artículo hijo en el desglose físico que especifique. Los artículos hijo (datos del componente según fabricación) de todos los niveles en la estructura según fabricación se copian exactamente igual en el desglose físico. Los componentes seriados según fabricación se copian en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Los componentes no seriados según fabricación se copian en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Estructura según fabricación copiada en un desglose nuevo Los artículos hijo (datos del componente según fabricación) de todos los niveles en la estructura según fabricación se copian exactamente igual en el desglose físico. Los componentes seriados según fabricación se copian en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Los componentes no seriados según fabricación se copian en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Temas relacionados Ejemplo de formato de grupo de instalación |