| # Características de grupo de pruebas (qmptc0137m000) Utilice esta sesión para buscar, listar y mantener grupos de características inspeccionadas en la misma muestra para una ID de calidad determinada. Al generar órdenes de inspección, LN generará: Una orden de inspección por cada grupo de pruebas. Una línea de orden de inspección por cada característica. Todas las características por grupo de pruebas se prueban en la misma muestra. Nota Antes de vincular grupos de características a un grupo de pruebas, deberá definir grupos de prueba en la sesión Grupos de pruebas (qmptc0136m000) y las características en la sesión Características de procedimiento estándar de prueba (qmptc0115m000). Temas relacionados Procedimiento estándar de prueba y combinaciones de pruebas Procedimiento estándar de prueba El código al que están vinculados los datos, necesario para comprobar las necesidades de calidad de un artículo. Puesto que se puede utilizar un procedimiento estándar de prueba para un grupo de productos que necesitan las mismas pruebas y estándares de calidad, un procedimiento estándar de prueba puede reducir el tiempo de manera considerable. Grupo de pruebas La definición de con qué frecuencia el usuario toma muestras para probar una cantidad de orden y cuál es el tamaño de la muestra. Aspecto Una parte de un artículo. Por ejemplo, un tornillo puede tener los aspectos cabeza y rosca. Un aspecto puede tener una o más características. Por ejemplo, una cabeza puede tener diámetro y longitud, y una rosca puede tener diámetro y color. Característica Una referencia a una cualidad particular o rasgo distintivo de un artículo o de una parte/componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso. Secuencia de prueba Si aparece un número en este campo, especifica la secuencia en que se prueban las características. De este modo, puede establecer una secuencia para una característica con una prueba destructiva para que sea la última característica que se pruebe en la cantidad de prueba. |