| # Restricciones de cross-docking Puede definir reglas de restricción para cross-docking. LN usa el conjunto de reglas incluidas en una definición de restricción para determinar si se crean órdenes cross-docking. El sistema verifica las reglas una tras otra. Si se encuentra con una condición válida, no se crearán órdenes cross-docking. Si no se aplica ninguna regla, LN permite la creación de órdenes cross-docking. Cuando trata de determinar si se crean órdenes cross-docking, LN utiliza primero una definición de restricción del nivel de almacén y artículo. Si en este nivel no se especifica ninguna definición de restricción, LN utiliza la definición especificada en el nivel de almacén. Si en ese nivel tampoco hay una definición de restricción, LN usa la definición especificada en la sesión de parámetros. Si aquí tampoco hay una definición de restricción, significa que no se aplican restricciones y que se pueden generar órdenes cross-docking. Nota Para mantener definiciones de restricción de cross-docking, use las siguientes sesiones: Definiciones de restricción cross-dock (whinh6150m000) Reglas de restricción cross-dock (whinh6151m000) El sistema considera las restricciones cross-dock al margen del uso del suministro directo de material (DMS). Ejemplo
Definición de restricción cross-dock: CDRD1
Regla | Origen de orden | Tipo de orden | Sistema de suministro | Insuficiencia
1 | Ventas | SP1 | Ninguna | No aplicable
2 | Ninguna |  | Sistema contr. por órdenes individuales | No
3 | Transferencia |  | Ninguna | Sí
Explicación Para las siguientes órdenes no se deben generar órdenes cross-docking: Órdenes de venta con tipo de orden SP1 y en las que no hay insuficiencia. Orden de fabricación SFC con tipo de orden de almacenaje P01 y método de suministro Sistema contr. por órdenes individuales. Orden de transferencia con tipo de orden T01 y con insuficiencia. Para las siguientes órdenes, se pueden generar órdenes cross-docking: Orden de venta con tipo de orden SP2 y en la que no hay insuficiencia. Orden de fabricación SFC con tipo de orden de almacenaje P01 y método de suministro Sistema controlado por lotes. Orden de transferencia con tipo de orden T01 y en la que no hay insuficiencia. Temas relacionados Suministro directo de material (DMS) Cross-docking dinámico Período congelado de cross-docking Forzar rango cross-docking Impacto de la configuración de cross-docking |