| # Coherencia entre estructuras de ingeniería y de fabricación (tiedm1520m000) Utilice esta sesión para mostrar las diferencias entre las estructuras de materiales de ingeniería y las de fabricación. Las diferencias se crean a partir de cambios aplicados una vez que se ha copiado la estructura de ingeniería a la de fabricación. Debe finalizar la copia de la estructura de ingeniería a una de fabricación antes de ejecutar esta sesión. Puede seleccionar la revisión de artículo-I y el artículo principal (padre) de la estructura de fabricación haciendo clic en el botón Buscar registro. LN muestra los datos en el momento de la copia y las estructuras de ingeniería y de fabricación que resultan del proceso de copia. Las diferencias entre las dos aparecen indicadas con un asterisco (*). LN sólo comprueba las diferencias entre datos que se han copiado de una estructura de ingeniería y la estructura de fabricación. LN comprueba cuatro preguntas: ¿Existe alguna diferencia entre una línea de la estructura de fabricación copiada de la estructura de ingeniería y la línea correspondiente de la estructura de ingeniería (incluido su borrado)? ¿Se han añadido líneas a la estructura de ingeniería, pero no a la de fabricación? ¿Se han eliminado líneas de estructura de fabricación? ¿Existen diferencias entre la línea de los datos de copia de la estructura de ingeniería y la línea de la estructura de fabricación en los siguientes campos? Proyecto de ingeniería Artículo principal Posición de finalización Número de secuencia Ejemplo Los datos de copia de la estructura de ingeniería para la revisión 1 se copian a una estructura de fabricación, y los datos de copia de estructura de ingeniería para la revisión 2 se copian a la misma estructura de fabricación. Si lleva a cabo la comprobación de coherencia para la revisión 1, LN no detecta ninguna diferencia porque busca en el campo Posición de finalización y en el campo Número de secuencia, que corresponden a las líneas de la revisión 1. Los datos de copia de la estructura de ingeniería se copian en una estructura de fabricación y se añade manualmente una línea a la estructura de fabricación. Debido a que esta línea no se incluye entre los datos de copia de la estructura de ingeniería, LN no percibe ninguna diferencia. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Estructuras de ingeniería Artículo de ing. El artículo de ingeniería padre de la estructura de ingeniería que ha copiado. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería padre de la estructura de ingeniería que ha copiado. Para especificar una revisión, haga clic en el botón Buscar registro. Artículo principal El artículo padre de la estructura de fabricación estándar o personalizada a la que se ha copiado la línea de la estructura de ingeniería. Para especificar un nuevo artículo padre de estructura de fabricación, haga clic en el botón Buscar registro. Pos. El número de posición de estructura Método de copia El método mediante el cual se copian los datos. Valores permitidos Método de copia de estructura de ingeniería Cantidad de estructura de ingeniería La cantidad de estructura del artículo padre. La cantidad de estructura de ingeniería se utiliza de la misma forma que la cantidad de estructura de una estructura de fabricación. Puede utilizar esto para especificar pequeñas cantidades de componentes de estructura. Esto es recomendable si está especificando una estructura para una solución química diluida. Supongamos que desea crear una solución de sal con la proporción de una parte por millón. Si la unidad de stock de la solución está en litros y por consiguiente especifica una estructura para un litro, el artículo componente será un miligramo de sal, que es demasiado pequeño para ser medido con precisión. Es más práctico especificar una estructura para una cantidad de estructura de 1.000 litros. Así, el componente será un gramo de sal. Nota Anteriormente, la cantidad de estructura se denominaba unidad de estructura. Al copiar El componente de la línea de estructura de ingeniería en el momento de la copia. Al copiar El tipo de componente. Valores permitidos Artículo de ingeniería Artículo Estructura de ingeniería El componente de la línea de estructura de ingeniería. Estructura de ingeniería El tipo de componente de la línea de estructura de ingeniería. Valores permitidos Artículo de ingeniería Artículo Estructura de fabricación El artículo componente de la estructura de fabricación. Longitud La longitud del componente en la línea de estructura de ingeniería o de estructura de fabricación. Nota La Longitud también puede utilizarse para calcular la Cantidad neta: Cantidad neta = Longitud x Ancho x Número de unidades. Ancho El ancho del componente en la línea de estructura de ingeniería o de estructura de fabricación. El Ancho también puede utilizarse para calcular la Cantidad neta: Cantidad neta = Longitud x Ancho x Número de unidades. Temas relacionados Cálculo de cantidad neta Número de unidades El número de unidades del artículo en la estructura de ingeniería o la estructura de fabricación en el momento de la copia. Este número es igual al número de unidades en la longitud o zona. Cantidad neta La cantidad neta del componente de la línea de estructura de ingeniería o de estructura de fabricación. La cantidad neta es el número de veces que puede aparecer el componente en la estructura de ingeniería o la estructura de fabricación. Cantidad neta = ( Longitud x factor de conversión de estructura) x ( Ancho x factor de conversión de estructura) x Número de unidades/ Factor de conversión Nota Si el componente no tiene Ancho, el valor de ( Ancho x factor de conversión de estructura) se elimina de la fórmula. Puede definir factores de conversión en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). LN utiliza el factor de conversión que se aplica a las unidades del artículo o del artículo de ingeniería. El factor de conversión de estructura es el de la unidad base de la cantidad de estructura. Este factor se obtiene en Unidad de medida de estructura. Información adicional El texto corto que aparece en la estructura de ingeniería o la estructura de fabricación. A artículo El componente de la línea de estructura de fabricación al que se copia la línea de la estructura de ingeniería. Posición de finalización La posición o el número de línea de la estructura de fabricación en la que se copia la línea de la estructura de ingeniería. Declaración de efectividad modificada Si esta casilla de verificación está seleccionada, las excepciones de la estructura de ingeniería son distintas a las de la estructura de fabricación. |