| # Definir estructura de materiales críticos Una BCM permite planificar artículos de cuello de botella en el proceso de fabricación. Ejemplos típicos de artículos de cuello de botella son los componentes con largos plazos de entrega y los submontajes con una gran capacidad de carga para los sistemas de fabricación internos o externos. Una característica importante de Planificación Empresarial es el campo Almacén de la sesión Estructura de materiales críticos (cprpd3120m000). Debe cumplimentar este campo para evitar que Planificación Empresarial explosione la demanda dependiente durante una simulación de plan maestro en un almacén distinto al que utiliza durante una ejecución de planificación de órdenes. Si en la línea de estructura de la sesión Estructura (tibom1110m000) se especifica un almacén, el campo LN lo utiliza para cumplimentar el campo Almacén. Si en la línea de estructura no se especifica un almacén, LN utiliza el especificado en la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000) para el artículo. También puede cumplimentar el campo Almacén manualmente. Puede definir la BCM manualmente en esta sesión o hacer clic en la opción Generar estructura de materiales críticos en el menú Específico para dejar que LN genere la BCM automáticamente. En el último caso, LN explosiona la estructura de fabricación en el nivel de estructura crítica más bajo en el que puede encontrarse un artículo crítico. Para obtener más información, consulte Artículos críticos. Nota Si LN crea una estructura de materiales críticos, tiene en cuenta las fechas de efectividad y vencimiento de los artículos, es decir, la validez de los artículos. Nota También puede generar una BCM para los artículos genéricos. Temas relacionados Generar necesidades de material críticas Artículos críticos Resumen de planificación maestra Niveles de planificación y familias de productos Almacén en la línea BCM |