| # Mise à jour de la structure d'arborescence physique Si la structure d'arborescence physique n'est pas disponible pour l'article qui doit faire l'objet de la maintenance, vous pouvez en créer une nouvelle. Pour créer et modifier une structure d'arborescence physique, utilisez l'option Créer arborescence physique dans l'une des sessions suivantes : Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000), Lignes de pièces (tsmsc1110m000) ou Ressources matières des ordres de travail (tswcs4110m000). Remarque Cette option n'est visible que si la case Modifications arborescence physique de la session Paramètres de gestion de la configuration (tscfg0100m000) est cochée. Vous pouvez apporter des modifications multiples à l'article enfant d'un article parent de la structure d'arborescence physique et enregistrer ces modifications. Toutes les modifications apportées à un niveau donné de l'arborescence sont simultanément mises à jour dans la structure, après approbation. L'ensemble des changements incorporés dans une structure d'arborescence est regroupé sous un numéro de modification. Lorsque de nouvelles modifications sont appliquées à la structure d'arborescence physique existante, un nouveau numéro de modification est créé et la structure d'arborescence existante est copiée dans la session des modifications d'arborescence physique. Une fois les changements traités, vous pouvez fermer les modifications de l'arborescence physique. Arborescence physique - Modifications Pour enregistrer et gérer les modifications de l'arborescence physique, vous disposez des sessions Modifications arborescence physique (tscfg2140m000) et Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000) La session Modifications arborescence physique (tscfg2140m000) permet d'afficher et de gérer l'article (parent) d'une structure d'arborescence physique existante dont les modifications des relations entre composants doivent être gérées. Chaque modification est enregistrée sous un Numéro de modification unique. Infor LN extrait par défaut le numéro de modification des paramètres de configuration, en fonction du nouveau groupe de numéros d'ordres de modification et du numéro de série. La spécification du Type d'ordre et la définition des champs Numéro de commande dans la session Modifications arborescence physique (tscfg2140m000) permet de lier les modifications de l'arborescence physique à un ordre de service, un ordre de maintenance sur article client ou un ordre de travail. La session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000) permet de gérer les modifications de l'arborescence au niveau composant. Lors de la création et de la sauvegarde de l'enregistrement d'en-tête, tous les composants (enfant/enfants) sont copiés sur les lignes. Une ligne de modification est créée pour chaque numéro de position de l'arborescence physique. Pendant le processus de modification, ces lignes copiées sont disponibles dans les modifications de l'arborescence en tant que référence à l'ancienne structure. Le champ Source de modification de la session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000) permet d'indiquer le motif de la modification. Le champ Action indique le type de modification apporté à la ligne. Lorsque plusieurs modifications sont enregistrées au même numéro de position dans l'arborescence, des lignes supplémentaires sont créées pour cette position. Une seule ligne de modification est cependant autorisée pour chaque source de modification. Pour enregistrer et gérer les modifications de l'arborescence physique, vous pouvez également utiliser la session Arborescence physique - Modifications (tscfg2640m000). Vous pouvez créer les modifications de l'arborescence physique automatiquement, manuellement ou par le biais d'un message BOD, en fonction des paramètres de gestion de la configuration. Création automatique d'une structure d'arborescence physique Si la case Màj automatique depuis des ordres de travail de la session Paramètres de gestion de la configuration (tscfg0100m000) est cochée (pour un ordre de travail, un ordre de service et un ordre de maintenance sur article client), les modifications de la structure d'arborescence physique sont implémentées. Pendant l'exécution de ces ordres (de service, de travail, de maintenance sur article client), Infor LN crée les modifications de l'arborescence physique dans la session Modifications arborescence physique (tscfg2140m000). Lors de la création de la structure d'arborescence physique, Infor LN exécute une vérification à tous les niveaux pour garantir qu'aucune structure d'arborescence physique ouverte n'est disponible, pour aucun des enfants ou parents de l'arborescence. Si une telle structure est disponible, la nouvelle structure d'arborescence physique n'est pas créée. Lorsque vous enregistrez les données dans la session Arborescences physiques (tscfg2110m000), le composant/les champs appartenant à l'article parent et le numéro de série de la structure d'arborescence physique sont copiés dans la session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000). La case Copié depuis hiérarchie arbor. physique de la session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000) est cochée et un nouveau numéro de modification d'arborescence physique est créé. Les lignes d'arborescence physique pour lesquelles le Statut est A installer et A supprimer dans la session Arborescences physiques (tscfg2110m000) sont copiées dans la session Modifications arborescence physique (tscfg2140m000) et vous ne pouvez pas modifier la valeur de ces champs. Pour toutes les lignes de la session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000), le champ Source de modification contient initialement Inchangé, le champ Action reçoit la valeur Conserver et le champ Statut reçoit la valeur Ouvert. Création et modifications manuelles de la structure d'arborescence physique Pour créer manuellement la structure d'arborescence physique, vous disposez de la session Arborescence physique - Modifications (tscfg2640m000). Vous pouvez également créer cette structure manuellement au moyen de l'option Créer arborescence physique du menu Actions de la session Arborescences physiques (tscfg2110m000). Lorsque vous créez la structure d'arborescence physique manuellement à partir des ordres, la case Ne lancer l'ordre qu'après approb. des modif. d'arborescence de la session Modifications arborescence physique (tscfg2140m000) est cochée. Vous ne pouvez modifier les lignes de l'arborescence physique que si les valeurs définies dans le champ Action de la session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000) sont Installer, Remplacer et Supprimer. Vous pouvez ajouter un article/numéro de série, le modifier ou le supprimer de la structure d'arborescence de l'article parent. Si l'article n'est pas un article sérialisé, vous pouvez également modifier la valeur du champ Nouvelle quantité. Vous ne pouvez modifier les données des lignes que si la valeur du champ Statut est Ouvert. Si certaines lignes ne sont pas disponibles avec le Statut Ouvert (plusieurs modifications ayant été implémentées au même numéro de position durant la modification de l'arborescence physique), il est nécessaire de créer une nouvelle ligne de modification d'arborescence physique pour ce numéro de position afin que le changement puisse être pris en compte. L'option Installer Supprimer et Remplacer du menu Action de la session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000) permet d'installer, de supprimer ou de remplacer une ligne de modification. Si les modifications de l'arborescence physique sont lancées depuis un ordre, les changements manuels ne sont autorisés qu'une fois l'ordre exécuté. Vous pouvez annuler une modification manuelle dans la session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000) si la valeur définie pour le champ Source de modification est Manuel et que cette modification est soit non approuvée, soit rejetée. Pour un article sérialisé qui devient partie intégrante de la structure par l'intermédiaire de l'option Remplacer/Installer, les contraintes suivantes sont applicables : l'article ne doit pas faire partie d'une structure d'arborescence physique ; l'article ne doit pas appartenir à une autre tiers ; l'article ne doit pas être présent dans un magasin (dans le cas contraire, une demande de sortie magasin est effectuée pour transférer physiquement cet article du magasin vers l'article de plus haut niveau) ; les articles sérialisés dont le statut est A recycler, Supprimé ou Remplacé(e) ne sont pas autorisés. Modifications de BOD Une arborescence physique peut être créée à partir du message BOD, dans la session Lignes modifications arborescence phys. (tscfg2141m000), et la structure d'arborescence physique active est copiée sur les lignes de modification d'arborescence. |