| # Ordre d'assemblage - Ordres d'assemblage du poste (tiasc2510m000) Cette session permet d'afficher la subdivision de l'ordre d'assemblage en ordres d'assemblage de poste avec, le cas échéant, leurs variantes de poste. Dans cette session vous pouvez rendre les variantes de poste d'assemblage spécifique de l'ordre, ce qui peut s'avérer nécessaire pour la raison suivante : vous pouvez changer le contenu d'un ordre d'assemblage de poste donné. Cependant, le contenu (opérations et matières) d'un ordre est enregistré dans la variante de poste, qui elle-même peut être liée à d'autres ordres d'assemblage. Autrement dit, les modifications apportées à un ordre peuvent avoir une incidence sur d'autres ordres. Pour y remédier, vous devez rendre la variante de poste d'assemblage spécifique de l'ordre. Lorsqu'une variante de poste d'assemblage est rendue spécifique de l'ordre, la variante de poste d'origine est copiée dans une variante de poste unique (non liée aux autres ordres) qui n'existe que pour l'ordre d'assemblage de poste que vous modifiez. Ceci vous permet de changer le contenu de l'ordre sans aucune incidence sur les autres ordres. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Variantes et ordres d'assemblage de poste Ordres d'assemblage Transfert des en-cours Transferts d'en-cours dans le module Gestion de l'assemblage (ASC) Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage Post-consommation Post-consommation d'assemblage Ordre d'assemblage Ordre permettant d'assembler un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage. Poste d'assemblage Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme de montage final (PMF). Il peut comprendre plusieurs positions, ce qui lui permet d'accepter plusieurs articles. Poste suivant Poste d'assemblage placé après le poste du champ précédent. Il s'agit du poste d'assemblage suivant sur la ligne d'assemblage courante. Statut de l'ordre d'assemblage du poste Statut de l'ordre d'assemblage de poste. Les statuts suivants sont disponibles : Planifié Gelé Prêt Achevé Fermé Pour plus d'informations sur le statut des ordres d'assemblage de poste, reportez-vous aux sections de rubriques associées. Heure de début planifiée Heure planifiée pour le début du travail sur l'ordre d'assemblage du poste d'assemblage courant. Heure de fin planifiée Heure planifiée pour la fin du travail sur l'ordre d'assemblage du poste d'assemblage courant. Date de fin planifiée du transport Date et heure auxquelles le sous-ensemble doit être livré à un poste d'assemblage donné depuis une ligne d'approvisionnement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Temps de transport des lignes d'assemblage liées. Rubriques liées Liaison d'une ligne d'approvisionnement à plusieurs lignes parentes (structure de lignes d'assemblage divergente) Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Heure de transport Temps nécessaire pour transporter le sous-ensemble d'une ligne d'approvisionnement vers le poste d'assemblage. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Temps de transport des lignes d'assemblage liées. Rubriques liées Liaison d'une ligne d'approvisionnement à plusieurs lignes parentes (structure de lignes d'assemblage divergente) Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Heure de transport Unité dans laquelle le temps de transport est mesuré. Segment de ligne séquencé Si cette case est cochée, le segment de ligne de l'ordre d'assemblage de poste est séquencé. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Décalage requis Si cette case est cochée, les ordres d’assemblage du poste (LSO) de cet ordre d’assemblage doivent être décalés Le décalage consiste à calculer de nouvelles heures de début et de fin. Il est obligatoire dès lors que les dates ou les heures d'un ordre ont été modifiées, en d'autres termes lorsque les dates et heures réelles ne correspondent plus aux dates et heures planifiées. Vous pouvez décaler les ordres d'assemblage du poste dans la session Décalage des ordres d'assemblage du poste (tiasl4230m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Temps de transport des lignes d'assemblage liées. Rubriques liées Liaison d'une ligne d'approvisionnement à plusieurs lignes parentes (structure de lignes d'assemblage divergente) Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Varianteposte d'assemblage Contient des opérations et des matières identiques qui sont utilisées dans un poste spécifique pour plusieurs ordres d'assemblage. Les opérations et les matières identiques sont ainsi stockées une seule fois, au lieu de l'être pour chaque ordre d'assemblage. L'utilisation de variantes de postes d'assemblage réduit le stockage de données et améliore les performances. Exemple Vous fabriquez des voitures aux caractéristiques diverses qui incluent notamment deux types de roues : larges et étroites. Dans le poste d'assemblage où les roues sont montées, toutes les voitures aux roues larges sont placées dans une variante de poste d'assemblage, et les voitures aux roues étroites dans une autre variante de poste d'assemblage quelles que soient les autres spécifications, car celles-ci ne relèvent pas du poste d'assemblage des roues. Spécifiqueà l'ordre Si cette case est cochée, la variante de poste d'assemblage est spécifique de l'ordre. En d'autres termes, ses opérations et composants peuvent être modifiés. Lorsqu'une variante de poste est spécifique d'un ordre, elle n'est pas reliée aux autres ordres. Ceci vous permet de changer le contenu de l'ordre sans aucune incidence sur les autres ordres. Article Article générique ou article fabriqué pour lequel la Source d'approvisionnement par défaut est Assemblage. Réel Heure à laquelle le travail commence sur l'ordre d'assemblage du poste d'assemblage courant. Ceci intervient lorsque le travail est signalé comme terminé depuis le poste d'assemblage précédent, ou lorsque l'ordre est enlevé du tampon (dans le cas où le poste d'assemblage précédent est un tampon). Réel Heure à laquelle le travail a été terminé sur l'ordre d'assemblage du poste d'assemblage courant. Pièces d'assemblage réservées Si cette case est cochée, les composants sont réservés pour le poste et l'ordre d'assemblage courants. Vous pouvez réserver des pièces dans la session Constitution de réservations de pièces d'assemblage (tiasc7240m000). Remarque Cette case est également cochée si l'ordre d'assemblage de poste courant ne contient aucune pièce d'assemblage ou si les pièces ne sont que des articles de stock d'atelier. Cette case n'est désélectionnée que s'il n'y a encore aucun article de stock d'atelier à réserver. Instructions de travail imprimées Si cette case est cochée, les instructions nécessaires pour effectuer le travail sur l'ordre d'assemblage de ce poste sont imprimées. Transfert d'en-cours généré Si cette case est cochée, un transfert d'en-cours a été généré. Vous pouvez générer des transferts d'en-cours dans la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000), qui peut être lancée depuis la session Poste - Ordres d'assemblage (tiasl6510m000). Ce processus est souvent lancé par l'intermédiaire d'un workflow déclenché par un processus. Si vous créez un transfert d'en-cours pour un poste de la ligne d'assemblage principale, un transfert d'en-cours est généré pour la ligne à laquelle appartient ce poste d'assemblage. Remarque ERP ne coche la case Transfert d'en-cours généré que dans le dernier ordre d'assemblage du poste dans la ligne d'assemblage, même si vous générez le transfert d'en-cours sur un autre poste d'assemblage. La fonctionnalité d'en-cours diffère selon qu'elle est employée dans un contexte multisite ou monosite. En situation multisite, le transfert d'en-cours est géré par les ventes intersociétés ainsi que par les commandes fournisseurs, et les cases à cocher Transfert d'en-cours sorti et Transfert d'en-cours reçu ne sont pas utilisées. Transfert d'en-cours sorti Si cette case est cochée, un transfert d'en-cours a fait l'objet d'une sortie. Les sorties de transferts d'en-cours peuvent s'effectuer dans la session Exécution sortie d'en-cours (tiasc7201m000). Ce processus est souvent lancé par l'intermédiaire d'un workflow déclenché par un processus. Si vous exécutez une sortie d'en-cours pour un poste de la ligne d'assemblage principale, l'en-cours de l'ordre peut être sorti depuis la ligne d'assemblage à laquelle appartient ce poste d'assemblage. Le processus de planification est s'exécute dans le module Magasin. Si vous sélectionnez Automatique dans le champ Traitement transfert d'en-cours de la session de détails Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), la case Transfert d'en-cours sorti est automatiquement cochée une fois la sortie d'en-cours effectuée. Remarque ERP ne coche la case Transfert d'en-cours sorti que dans le dernier ordre d'assemblage du poste dans la ligne d'assemblage, même si vous générez le transfert d'en-cours sur un autre poste d'assemblage. Cette case à cocher n'est employée que dans un contexte monosite, c'est-à-dire lorsque les lignes d'assemblage d'où sont sortis et réceptionnés les en-cours appartiennent à la même société. En situation multisite, les transferts d'en-cours sont gérés par les ventes intersociété et les commandes fournisseurs. Position du transfert d'en-cours Numéro de séquence du transfert d'en-cours. Le numéro de séquence est attribué par l'application Magasin et mis à profit dans cette application pour que le processus de transfert des en-cours s'exécute dans le bon ordre. Transfert d'en-cours reçu Si cette case est cochée, un transfert d'en-cours a été réceptionné. Le processus de réception exécuté au niveau du poste d'assemblage sur la ligne d'approvisionnement. Les réceptions de transferts d'en-cours peuvent s'effectuer dans la session Exécution réception d'en-cours (tiasc7202m000). Ce processus est souvent lancé par l'intermédiaire d'un workflow déclenché par un processus. Le déclenchement peut être configuré de telle sorte que le processus de réception soit activé par l'occurrence d'un événement sur la ligne de réception. Si vous exécutez une réception d'en-cours pour un poste de la ligne d'assemblage principale, l'en-cours de l'ordre peut être réceptionné sur la ligne d'assemblage (de réception) suivante. Le processus de réception s'exécute dans le module Magasin. Lorsque vous sélectionnez Automatique dans le champ Traitement transfert d'en-cours de la session de détails Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), la case Transfert d'en-cours reçu est automatiquement cochée une fois la sortie d'en-cours effectuée. Durant l'exécution du processus de réception, Infor LN coche la case Transfert d'en-cours reçu. Remarque ERP ne coche la case Transfert d'en-cours sorti que dans le dernier ordre d'assemblage du poste dans la ligne d'assemblage, même si vous générez le transfert d'en-cours sur un autre poste d'assemblage. Cette case à cocher n'est employée que dans un contexte monosite, c'est-à-dire lorsque les lignes d'assemblage d'où sont sortis et réceptionnés les en-cours appartiennent à la même société. En situation multisite, les transferts d'en-cours sont gérés par les ventes intersociété et les commandes fournisseurs. Heures post-consommées Si les heures de l'ordre d'assemblage de poste sont post-consommées, cette case est cochée. La post-consommation est exécutée dans la session Besoins en postconsommation (tiasc7241m000). Remarque Le fonctionnement de cette case à cocher dépend dans certains cas du scénario de traitement des écritures employé. Selon l'ordre: s'il n'existe pas de Variantes et ordres d'assemblage de poste pour l'ordre d'assemblage de poste, la case n'est pas cochée. Selon le poste:la case peut être cochée même s'il n'existe pas de Variantes et ordres d'assemblage de poste pour l'ordre d'assemblage de poste. Pièces d'assemblage postconsommées Si les matières de l'ordre d'assemblage de poste sont post-consommées, cette case est cochée. La post-consommation est exécutée dans la session Besoins en postconsommation (tiasc7241m000). Remarque Contrairement à ce à quoi vous pouvez vous attendre, cette case à cocher ne fonctionne pas exactement de la même manière que la case Pièces d'assemblage réservées. Cette case n'est cochée que s'il existait des pièces d'assemblage à post-consommer. Elle n'est pas cochée s'il n'y avait aucune pièce d'assemblage à post-consommer ou si les pièces n'étaient que des articles de stock d'atelier. Pièces d'assemblage Cliquez ici pour démarrer la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000). Caractéristiques et options Cliquez ici pour lancer la session Ordre d'assemblage du poste - Caractéristiques et options (tiasc2512m000). Variantes postes d'assemblage Cliquez ici pour lancer la session Variantes poste d'assemblage (tiasc2520m000). Rendre l'ordre spécifique Cliquez ici pour rendre la variante de poste d'assemblage spécifique de l'ordre, ce qui vous permet d'en changer le contenu sans incidence sur les autres ordres qui utilisent cette variante. Opérations Cliquez ici pour lancer la session Variante poste d'assemblage - Opérations (tiasc2122m000) pour une variante de poste et une pièce d'assemblage. Commandes fournisseurs Cliquez ici pour lancer la session Ordre d'assemblage du poste - Commandes fournisseurs (tiasc2511m000). Générer n° pièce d'assemblage Cliquez ici pour lancer la session Génération numéro de pièce d'assemblage (tiasc2221m000). |