| # Masque de code postal Le masque de code postal permet de définir le nombre de positions et le type de caractères des codes postaux du pays. Pour chaque position du code, vous définissez le type de caractère comme suit : Z = caractère alphabétique, majuscule ou minuscule (a - z, A - Z), 9 = caractère numérique (0 - 9), X = caractère alphanumérique (a - z, A - Z, 0 - 9), 0 = caractère numérique ou espace (0 - 9, <espace>), espace = <espace>. Par exemple, pour les codes postaux tels que 6715 GV, vous devez entrer le masque suivant : 9999 ZZ. Pour les codes postaux tels que 671F 20, le masque peut être : 999Z 99 ou 99XX 99. Vous définissez le masque dans la session Pays (tcmcs0110s000). Infor LN vérifie le code postal par rapport au masque si vous entrez un code dans l'une des sessions suivantes : Adresses (tccom4130s000). Codes postaux (tccom4136s000). Infor LN vérifie en outre que la longueur du code postal soit au moins égale à la Base code postal définie pour le pays dans la session Pays (tcmcs0110s000). Important Infor LN ne vérifie le code postal par rapport au masque que si le code postal comprend les caractères suivants : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\+- ]_' abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789. Si le code postale comprend d'autres caractères, comme ë ou ï, le code ne peut pas être vérifié et est automatiquement approuvé. Rubriques liées Utilisation des adresses |