| # Gestion des unités de manutention La gestion des unités de manutention et des hiérarchies d'emballage comprend les activités suivantes : Création de l'unité de manutention Vous pouvez créer de nouvelles unités et une hiérarchie d'emballage pour chaque nouvelle unité dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Modification des détails d'une unité de manutention Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des données de l'unité de manutention. Création de hiérarchies d'emballage Vous pouvez utiliser des Définitions d'emballage pour créer des hiérarchies d'emballage ou Création manuelle d'unité de manutention et de hiérarchies d'emballage pour des articles dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Le moyen le plus facile de créer une hiérarchie d'emballage pour un article consiste à créer une définition d'emballage contenant un modèle d'unité de manutention pour l'article et, si nécessaire, à modifier manuellement la hiérarchie obtenue. Il peut s'avérer nécessaire de changer cette hiérarchie si, par exemple, les marchandises doivent être emballées à nouveau pour être expédiées ou stockées. Gestion de hiérarchies d'emballage Dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), les commandes suivantes permettent de gérer les hiérarchies d'emballage : Création d'unités de manutention détaillées Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles Dissocier : supprimer une unité de manutention fille d'une unité mère Lier : ajouter une unité de manutention fille à une unité mère Déplacer une unité de manutention fille vers une autre unité mère. Pour ce faire, vous devez d'abord dissocier l'unité fille de son unité mère, comme indiqué à la section Dissocier : supprimer une unité de manutention fille d'une unité mère. Ensuite, vous liez l'unité dissociée à une autre unité mère, comme indiqué à la section Lier : ajouter une unité de manutention fille à une unité mère. Fermer l'unité de manutention Vous pouvez fermer les unités de manutention qui ne sont pas traitées dans le flux d'entrée en stock ou de sortie de stock. Vous pouvez fermer une unité si elle possède l'un des statuts suivants : Inactif Ouvert En stock Expédié Supprimer l'unité de manutention Vous pouvez supprimer une unité de manutention si elle possède le statut suivant : Inactif Fermé Vous pouvez également vous servir de la fonction de glissement-déplacement dans l'Arborescence pour gérer les unités de manutention et les hiérarchies d'emballage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de l'arborescence. Notez que la gestion des unités de manutention est soumise à diverses conditions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conditions de maintenance des unités de manutention. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage Définitions d'emballage Génération d'unités de manutention |