| # Enregistrement des numéros de lot et de série de volume important et volume faible combinés La méthode pour traiter la réception des unités de manutention contenant des articles à la fois sérialisés de volume important et à faible volume contrôlés par lot exigent une attention spéciale. Si les deux lots sont enregistrés pour les unités de manutention et les numéros de série pour la ligne de réception associée, enregistrez les numéros de série pour les unités de manutention afin de vous assurer que ces numéros sont affectés aux codes de lot corrects. Exemple L'unité de manutention HU001 comporte 10 unités enfants : HU002 et HU003. La structure d'unités de manutention est associée à la ligne de réception HU001 et les lignes HU002 et HU003 ont chacune un article A1 avec une quantité de 10. Les articles A1 sont à volume important sérialisé et faible volume contrôlé par lot. HU002 possède le numéro de lot L1 et HU003 possède le numéro de lot L2. Les numéros de série des articles A1 sont enregistrés à la ligne de réception R001. Avant de confirmer la ligne de réception R001, vous devez enregistrer les numéros de série pour HU002 et HU003 afin de vous assurer que les numéros de série sont affectés aux numéros de lot corrects. Rubriques liées Pour enregistrer des numéros de lot et de série pour les unités de manutention |