| # Exécution d'un transfert d'en-cours Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Postes \ Poste - Ordres d'assemblage - tiasl6510m000. Lorsque vous exécutez un transfert d'en-cours, Infor LN transfère la valeur des en-cours d'un poste à l'autre sur deux lignes d'assemblage distinctes. Pour exécuter le transfert des en-cours, procédez comme suit. Accédez au dernier poste de votre ligne d'assemblage d'approvisionnement. Sélectionnez l'ordre d'assemblage de poste associé à votre ordre d'assemblage. Sélectionnez l'option Transfert d'en-cours du menu Vues, Références ou Actions. Exécutez les commandes suivantes du menu Vues, Références ou Actions > Transfert d'en-cours dans l'ordre approprié : Génération transfert d'en-cours: sur le dernier poste du segment de ligne de la ligne d'alimentation. Sortie transfert d'en-cours Réception transfert d'en-cours Remarque Si la valeur définie pour le paramètre Traitement transfert d'en-cours est Automatique, vous pouvez effectuer la Sortie transfert d'en-cours et la Réception transfert d'en-cours depuis Gestion de l'assemblage pour nos lignes d'assemblage (voir Lignes d'assemblage (tiasl1530m000)). Il n'existe pas de session par lots permettant de gérer tous les transferts d'en-cours de vos ordres d'assemblage. Pour ne pas avoir à exécuter toutes ces étapes de transfert d'en-cours individuellement pour tous les ordres d'assemblage, il est conseillé de modéliser les déclenchements de processus dans le module Gestion de l'assemblage. Utilisez des déclencheurs pour modéliser un déclenchement de processus permettant d'effectuer ces transferts ( Génération transfert d'en-cours, Sortie transfert d'en-cours et Réception transfert d'en-cours) automatiquement en fonction d'un événement donné. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition de déclenchement de processus (tiasl8100m000). |