| # Affichage des coûts horaires estimés et réels Si le champ Traiter les heures avec de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) contient la valeur Taux opératoires estimés, les coûts horaires sont calculés à l'aide du taux opératoire et de l'élément de prix de revient obtenus dans le module Calcul du prix de revient. Si le champ Traiter les heures avec de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) contient la valeur Taux réels main-d'oeuvre et machines, les coûts horaires sont calculés à l'aide des taux et des éléments de prix de revient extraits des données machines de la session Machines (tirou0102m000), ainsi que des données sur les employés de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Les coûts horaires sont désagrégés en coûts de main-d'oeuvre, en coûts machines et en coûts indirects. Pour l'imputation des coûts indirects, Infor LN vérifie le paramètre Couvrir les coûts indirects du département Employés dans la session Paramètres Données du personnel (BP) (bpmdm0100m000). Les imputations sont générées lors du traitement des relevés d'heures. Le nombre d'heures est : entré manuellement, généré par post-consommation. Les coûts opératoires sont imputés au service de traitement des ordres ou à l'unité d'entreprise du centre de charge. Cette imputation est effectuée pour la combinaison de l'Ordre de fabrication à l'origine de la transaction et des Coûts opératoires de la transaction financière. Les heures sont imputées en fonction des éléments de prix de revient détaillés définis dans les taux opératoires. Les écarts de prix et de rendement sont calculés en fonction de ces mêmes éléments. Rubriques liées Planification et calcul des ordres Imputations des ordres de fabrication Procédure de relevé des heures |