| # Contrôles CTP composant Le CTP composant représente ce que vous avez laissé, en plus du DAV du produit fini déjà inclus dans le plan directeur du composant. En d'autres termes, vous pouvez créer un DAV au-dessus du produit fini. Le composant CTP et la capacité CTP peuvent être considérés comme Création pour la vente. Activation du contrôle CTP composant Pour activer le contrôle CTP composant, dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), indiquez les informations suivantes pour le produit fini : cochez la case CTP/composant, Indiquez le Horizon CTP figé. Veillez à ne pas indiquer de valeur trop élevée. Indiquez le Horizon CTP. Veillez à indiquer un temps suffisant. Remarque Planification d'entreprise effectue un contrôle CTP au cours de la période entre l'horizon figé CTP et l'horizon CTP. Au-delà de l'horizon CTP, le CTP est considéré comme infini. Pour les composants, cochez la case Critique pour CTP dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Vous ne pouvez pas définir l'horizon CTP du composant, car ce dernier n'a pas de contrôle CTP unique. De plus, Infor LN remplace dynamiquement le champ Horizon CTP par l'Horizon DAV pour le même motif : pour ce composant, seul le DAV est utilisé dans le contrôle CTP de l'article parent du DAV. Exemple DAV de A = 10. DAV de B = 6. Il faut deux pièces de B pour produire une seule pièce de A. Si vous réalisez un contrôle DAV et un contrôle CTP composant pour l'article A, le résultat est 13 (DAV de A + 0,5*[DAV de B]). |