| # Lots et numéros de série multiples lors de l'expédition d'une unité de manutention Infor LN 10.3 Une unité de manutention de niveau inférieur ne pouvait contenir plus d'un lot, numéro de série, date de stockage ou numéro d'évolution. Infor LN 10.4 Dans le processus de sortie et d'expédition, une unité de manutention de niveau inférieur peut contenir des lots, numéros de série, dates de stockage ou numéros d'évolution de niveau supérieur et inférieur multiples. Ceci ne s'applique pas aux unités de manutention de niveau inférieur qui sont reçues ou en stock. A cette fin, une configuration de modèles d'unités de manutention et une création d'expédition spécifiques sont nécessaires. Les sessions suivantes ont été modifiées : Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Rubriques liées Unités de manutention Consolider les points de stockage en une ligne d'expédition Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) |