| # Contrôle des lots et numéros de série Dans un processus de fabrication, les contrôles de qualité servent à certifier que les produits manufacturés sont conformes aux spécifications requises. En fonction du résultat du test de qualité, le processus de fabrication est soit bloqué ou lancé. Généralement, les articles du lot ne sont pas tous testés. Souvent, seuls quelques articles sont testés pour déterminer si tous les articles du lot sont approuvés ou rejetés. Infor LN prend en charge cette fonctionnalité basée sur les règles d'échantillonnage et de modèles. Remarque Il est également possible de créer un ordre de contrôle pour les articles sérialisés (Dans et Pas dans le stock). Contrôle qualité des Lots et Numéros de série d'ordre avec Origine de gamme Contrôle qualité par numéro de série Cochez la case Contrôle qualité par numéro de série dans la session Combinaisons de test (qmptc0111m000) pour veiller à ce que le contrôle qualité soit effectué par numéros de série pour les articles sérialisés. Remarque Cette case à cocher est applicable uniquement pour l'origine de la gamme Contrôle des lots et numéros de série des contrôles qualité via Contrôles qualité magasin Paramètres Consolider les points de stockage en un contrôle magasin dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Si cette case est cochée, les articles en lot ou sérialisés, les articles LIFO/FIFO (dernier entré / premier sorti) ou les articles contenus dans plusieurs unités de manutention, sont consolidés dans un seul contrôle de sortie de stock ou d'entrée en stock. La consolidation dépend de : Le contrôle qualité magasin est requis pour ces articles. Entrée Les articles sont répertoriés sur les lignes de réception ou de proposition d'entrée en stock dont les lignes de proposition d'entrée en stock correspondent. Si le magasin est un emplacement contrôlé, les emplacements de contrôle conseillés doivent également correspondre. Sortie Les articles sont répertoriés sur les lignes de proposition de sortie de stock dont les lignes de proposition de sortie de stock correspondent. Si le magasin est un emplacement contrôlé, les emplacements de stockage temporaires conseillés doivent également correspondre. Processus de contrôle qualité de gamme et de produit final Etape 1. Créez l'ordre de fabrication pour l'article sérialisé. Utilisez la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100) pour créer un ordre de fabrication pour un numéro de série et un lot dans un article de stock. Etape 2. Lancez l'ordre de fabrication. Cliquez sur Lancer ordre pour lancer l'ordre. Etape 3. Le contrôle qualité d'ordre est créé. Un contrôle qualité d'ordre est créé pour l'origine de la Gamme. Etape 4. Indiquez la quantité à contrôler. Dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000), cliquez sur Actions et sélectionnez Déclaration des opérations achevées. Dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000), ouvrez les lignes d'opération et indiquez la quantité à contrôler dans le champ A contrôler. Etape 5. Sélectionnez les numéros de série à contrôler. Dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000), cliquez sur Sél. série et sélectionnez les numéros de série à contrôler. Etape 6. Le contrôle qualité d'ordre est mis à jour. Pour afficher le contrôle qualité d'ordre, dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000), sélectionnez le menu Références et cliquez sur l'Ordres de contrôle qualité. Ouvrez le contrôle qualité d'ordre, sélectionnez le menu Références et cliquez sur Lots / N° série / Détails de point de stockage. Un contrôle qualité d'ordre unique est créé pour tous les numéros de série ayant une origine de gamme. Etape 7. Indiquez les résultats des tests. Dans la session Ordre de contrôle qualité (qmptc1620m000), ouvrez l'ordre de fabrication. Dans la session Ordres de contrôle (qmptc1100m000), sélectionnez l'onglet Données de test et spécifiez la valeur de mesure. Infor LN met à jour le champ Résultat avec la valeur avec Réussite ou Echec. Etape 8. Terminez la procédure de test. Dans la session Ordres de contrôle (qmptc1100m000), sélectionnez l'onglet Lignes et cliquez Définir sur Terminé. L'ordre de contrôle est terminé. Pour afficher les détails des numéros de série rejetés, dans l'onglet Données de test, sélectionnez le menu Référence et cliquez sur Lots et numéros de série d'ordre contrôle qualité. La session Lots d'ordre de contrôle/ N° série / Détails de point de stockage (qmptc1131m000) s'ouvre. Etape 9. Complétez et traitez le contrôle qualité d'ordre. Dans la session Ordre de contrôle qualité (qmptc1620m000), sélectionnez Terminer : Le statut du contrôle qualité d'ordre devient terminé. Sélectionnez le menu Actions et cliquez sur Traiter l'ordre de contrôle qualité. Le statut du contrôle qualité d'ordre devient fermé. Remarque Vous pouvez aussi générer un rapport de non-conformité (NCR) pour la quantité rejetée. Dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000), cliquez sur RAPPORT DE NON-CONFORMITÉ (NCR). La session Rapport de non-conformité (qmncm1100m000) s'ouvre, spécifiez la description et enregistrez le rapport de non-conformité (NCR). Infor LN règle par défaut l'ordre d'origine et les détails des lots et numéros de série. Cliquez sur les Lots et Numéros de série pour afficher les détails des lots et numéros de série de l'article rejeté. Une fois le contrôle qualité d'ordre fermé, Infor LN met à jour les quantités achevées et rejetées dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000). La quantité rejetée peut être soit mise au rebut ou en quarantaine. Etape 10. Achevez l'opération. Dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000), spécifiez le motif de rejets dans le champ Motif de la fenêtre du groupe de Rejets. Cliquez sur Achever. Le statut de l'opération est réglé sur Terminé. Etape 11. Terminez l'ordre de fabrication. Dans la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100), sélectionnez le menu Actions et cliquez sur Déclarer ordres achevés : La session Déclaration des ordres achevés (tisfc0120s000) s'ouvre. Spécifiez le nombre de numéros de série acceptés dans le champ Quantité à déclarer achevée et cliquez sur Sélectionner le numéro de série pour ouvrir la session Produit fini sérialisé - En-têtes tels que conçus (timfc0110m000). Sélectionnez les numéros de série acceptés, pour déclarer l'ordre achevé. Si l'article est géré par lot, Infor LN vous invite à confirmer la génération du code de lot. Cliquez sur Oui, Infor LN affiche un message de confirmation pour confirmer automatiquement la réception lors de l'activation d'une ligne d'entrée en stock d'ordre magasin. Cliquez sur Oui et terminez la réception. Le rapport Bon de réception par ordre et magasin s'affiche. Etape 12. Vérifiez l'ordre de fabrication magasin. Dans la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0120s000), sélectionnez le menu Références et cliquez sur Ordres de fabrication magasin. Dans la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000), Infor LN règle le statut des ordres de fabrication magasin sur « A contrôler » lors de la réception de l'article fine dans le magasin de produits finis Etape 13. Vérifiez le contrôle qualité d'ordre. Dans la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000), sélectionnez le menu Références et cliquez sur Ordre magasin - Vue générale du statut. La session Vue gén. statut de ligne d'entrée en stock (whinh2119m000) s'ouvre. Allez dans le menu Actions menu et ouvrez Contrôles qualité magasin. Dans la session Contrôle qualité magasin, sélectionnez le menu Références et ouvrez la session Contrôle qualité d'ordre. Vous pouvez afficher le contrôle qualité d'ordre généré le produit final. |