| # Transferts d'en-cours dans le module Gestion de l'assemblage (ASC) Les transferts d'en-cours consistent à générer l'ordre de transfert, puis à exécuter la sortie et la réception. Le mode d'exécution de ces processus varie selon que les lignes d'assemblage entre lesquelles les en-cours sont transférés appartiennent ou non à la même société. Environnement monosite Dans une situation monosite, les processus impliquant des lignes d'assemblage qui appartiennent à la même société peuvent être accomplis manuellement, semi-manuellement ou automatiquement. Ce paramètre est défini sur la ligne d'assemblage dans la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000). Le diagramme ci-après illustre le déroulement du processus pour chaque paramètre défini. Par exemple, si vous avez sélectionné Manuel, l'ordre de transfert est généré par l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (Processus déclencheur 1). Au même moment, l'ordre magasin est débloqué, ce qui rend possible le transfert de sortie. Quand le paramètre défini pour le déclencheur est Manuel ou Semi-automatique, les processus de sortie et de réception des en-cours doivent être exécutés manuellement. Description : selon le concept de déclenchement par processus, c'est un événement survenant sur un poste d'assemblage spécifique qui est employé pour déclencher l'exécution d'une session. Vous trouverez dans le tableau suivant la description de ces événements déclencheurs : Processus déclencheur 1 = Génération transfert d'en-cours. Processus déclencheur 2 = Exécution de la sortie d'en-cours Processus déclencheur 3 = Exécution de la réception d'en-cours.
Paramètre défini | Manuel | Semi-automatique | Automatique
--- | --- | --- | ---
Génération transfert d'en-cours | Exécuté par le processus déclencheur 1 | Exécuté par le processus déclencheur 1 | Exécuté par le processus déclencheur 1
Déblocage de la réception pour l'ordre magasin | Exécuté au même moment que le processus déclencheur 1 | Exécuté par le processus déclencheur 2 | Exécuté par le processus déclencheur 2
Exécution de la sortie d'en-cours | Exécuté manuellement (WH) | Exécuté manuellement (WH) | Exécuté par le processus déclencheur 2
Exécution de la sortie d'en-cours | Exécuté manuellement (WH) | Exécuté manuellement (WH) | Exécuté par le processus déclencheur de réception 3
Multisite Dans une situation multisite, les transferts d'en-cours effectués entre différentes sociétés sont exécutés par l'intermédiaire de commandes fournisseurs et de commandes clients intersociété. Ces ordres sont gérés par Magasin, qui fait appel à la fonctionnalité multisite du module Gestion des modèles d'entreprise. Le module EMM offre aussi des procédures de facturation intersociété, d'impression des documents, etc. La génération de ces ordres est déclenchée par la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000). Remarque Le transfert d'en-cours est toujours exécuté sur le dernier poste de la ligne d'assemblage courante. Vous pouvez générer le transfert d'en-cours sur un autre poste mais le transfert effectif s'effectuera sur le dernier poste. De plus, seul l'ordre d'assemblage du dernier poste enregistre le transfert d'en-cours. Dans la Contrôle d'assemblage, un en-cours est toujours transféré entre deux lignes d'assemblage et non entre des centres de charge. A cet égard, le module Gestion de l'assemblage diffère du module Pilotage de l'atelier qui permet aussi les transferts d'en-cours entre centres de charge. Vous pouvez lancer les sessions associées à l'aide de la session Définition de déclenchement de processus (tiasl8100m000). Les sessions employées pour les transferts d'en-cours sont les suivantes : Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) Exécution sortie d'en-cours (tiasc7201m000) Exécution réception d'en-cours (tiasc7202m000) Poste - Ordres d'assemblage (tiasl6510m000) Lignes d'assemblage (tiasl1530m000) Ordre d'assemblage - Ordres d'assemblage du poste (tiasc2510m000) |