| # Affichage de la rupture de pièces d'assemblage Dans le menu Spécifique, cliquez sur Contrôler stock pour effectuer un zoom sur la session Contrôle du stock (tiasc2240m000) pour créer une liste de ruptures. Cette liste se base sur le stock planifié dans Planification d'entreprise. Elle est également définie par les dates de besoin, les lignes d'assemblage et les pièces d'assemblage que vous sélectionnez. Infor LN restreint toujours le contrôle aux pièces critiques. Reportez-vous à la session Articles - Production (tiipd0101m000) pour connaître les articles critiques. Cliquez deux fois sur un article et cliquez sur l'onglet Méthodes pour afficher le champ Critique pour contrôle de stock. Si vous créez une liste des ruptures, alors qu'il en existe déjà une, la liste existante est mise à jour. Cela signifie que : Les ruptures de pièces d'assemblage avec une date requise dans le passé sont supprimées de la liste existante. Les quantités sont mises à jour. Pour les nouvelles combinaisons de date requise et pièce d'assemblage, de nouvelles quantités de rupture sont ajoutées à la liste. A l'exception de la suppression des ruptures révolues, ces opérations peuvent être exécutées seulement pour les dates, les pièces et les lignes d'assemblage que vous spécifiez. Le champ Date de contrôle de stock vous indique à quel moment les quantités ont été mises à jour ou créées. Notez que les lignes d'assemblage spécifiées ne sont pas prises en compte dans la liste, bien qu'elles puissent avoir sur elle une grande influence. La liste des quantités en rupture se présente soit par pièce d'assemblage soit par date de besoin, selon l'affichage sélectionné. Pour imprimer les ruptures de pièces d'assemblage, lancez la session Impression rupture de pièces d'assemblage (tiasc2440m000). Vous pouvez afficher une liste des ruptures de pièces d'assemblage et/ou des ordres correspondants. Résolution des ruptures En cas de rupture de pièces d'assemblage, vous pouvez bloquer les ordres qui requièrent les pièces concernées dans la session Rupture de pièces d'assemblage - Ordres d'assemblage (tiasc2545m000) Evidemment, le blocage des ordres ne résout pas le problème des ruptures de pièces d'assemblage. Vous devez identifier la cause de ces ruptures et prendre les mesures appropriées. Mais si vous n'avez pas de temps à consacrer au problème, le blocage des ordres est une méthode qui garantit la poursuite du processus de production en vous laissant le temps de trouver une solution. Par exemple, vous pouvez résoudre le problème par les moyens suivants : Demandez à votre fournisseur de livrer les marchandises au moment convenu voire plus tôt que prévu. Exécutez Planification d'entreprise. Si vous n'avez pas exécuté Planification d'entreprise, aucun programme d'achat ni ordre de fabrication n'est généré pour supprimer les ruptures. Reprogrammez les ordres ASC. Reprogrammez les ordres SFC qui font appel aux mêmes pièces. Il existe peut-être un ordre SFC de moindre importance qui peut être reprogrammé de façon à libérer des pièces d'assemblage. Remarque Le stock peut être vérifié seulement si dans Planification d'entreprise, le système de commande de l'article est Planifié. Reportez-vous au champ Système de commande dans l'onglet Paramètres de la session Article - Commande (tcibd2100s000). Les lignes d'assemblage spécifiées n'apparaissent pas dans la liste des ruptures. Vous ne pouvez donc pas voir sur quelle ligne s'est produit le problème. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Articles critiques Ordres d'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage |