| # Session Génération du contrôle entrées/sorties du centre de charge (rapport d'erreur) (tisfc3210m000) La session Gén. ctrle entrées/sorties du ctre de charge (tisfc3210m000) est souvent exécutée en différé. Infor LN FP5 Dans Infor LN FP5, si vous lancez la session Gén. ctrle entrées/sorties du ctre de charge (tisfc3210m000) et qu'une erreur se produit pendant le traitement, la session est interrompue. Nouveau dans Infor LN FP6 Dans Infor LN FP6, si vous lancez la session Gén. ctrle entrées/sorties du ctre de charge (tisfc3210m000) et qu'une erreur se produit pendant le traitement, Infor LN génère un rapport d'erreur et poursuit le traitement pour les autres centres de charge. |