| # Lignes d'assemblage Une ligne d'assemblage est un ensemble de postes d'assemblage consécutifs sur lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Elle est constituée d'une série de segments de lignes. Ces segments sont eux-mêmes composés d'un poste tampon et d'un ou de plusieurs postes (jusqu'au tampon suivant). Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Des articles peuvent être assemblés sur chaque ligne mais une ligne dont un article sort peut être considérée comme une ligne d'assemblage de sortie. La ligne contient différents segments correspondant au regroupement de divers postes/opérations d'une ligne d'assemblage. Le regroupement des postes et des opérations a pour avantage de permettre la création de séquences optimales par segment de ligne au moyen du moteur de séquencement. Par exemple, chaque segment peut disposer de caractéristiques/options spécifiques dont vous pouvez vous servir pour créer une séquence optimale. La structure de ligne peut également inclure une ligne d'assemblage d'approvisionnement sur laquelle vous pouvez assembler des sous-ensembles ou fabriquer des pièces de rechange. Cette ligne d'assemblage fournit des sous-ensembles et des pièces de rechange pour la ligne d'assemblage principale. Une ligne d'assemblage peut aussi produire des produits indépendants destinés à la vente. La ligne d'assemblage principale et la ligne d'assemblage d'approvisionnement peuvent se trouver dans la même société logistique ou une société différente. La compagnie financière est semblable à la société logistique. Les principaux concepts de gestion de l'assemblage sont expliqués ci-après. Segment de ligne: groupe de centres de charge consécutifs situés sur une ligne d'assemblage entre deux postes tampons. Le premier tampon correspond au début du segment et le tampon suivant à la première partie du segment suivant. Type de poste : un poste peut être de l'un des types suivants : Poste d'assemblage: Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Le poste d'assemblage est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme PMF. Un poste peut avoir plusieurs positions, ce qui lui permet d'accueillir plusieurs articles. Tampon: poste de ligne d'assemblage, sur lequel aucune opération n'est exécutée, où les ordres attendent leur passage au poste suivant. Vous pouvez utiliser des tampons pour changer la séquence des produits d'un segment de ligne à un autre. Les types de tampon sont les suivants : tampon premier entré, premier sorti; tampon à accès aléatoire. Les tampons permettent de changer la séquence des produits d'un segment de ligne à un autre. Remarque Le type de poste, qui peut être poste ou tampon se définit dans la session Centres de charge (tirou0101m000). Le tampon est employé à des fins de séquencement. Le segment de ligne doit toujours commencer par un tampon. |