| # Temps de transport entre les lignes d'assemblage liées Nouveau dans Infor LN 10 Dans Infor LN 10, une ligne d'approvisionnement liée à plusieurs lignes parentes peut être physiquement présente au même emplacement que ces dernières ou se trouver dans une zone géographique différente. Si la ligne d'approvisionnement se trouve dans une zone géographique différente, le temps nécessaire pour transporter les composants assemblés jusqu'à la ligne parente doit être pris en compte lors de la planification des ordres d'assemblage. Dans Infor LN 10 le temps de transport est calculé en fonction des données suivantes : Adresse du poste d'assemblage de la ligne d'approvisionnement. Adresse du poste d'assemblage de la ligne parente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Temps de transport des lignes d'assemblage liées. Rubriques liées Liaison d'une ligne d'approvisionnement à plusieurs lignes parentes (structure de lignes d'assemblage divergente) Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration |