| # Matières pour plusieurs opérations Si la même matière est utilisée dans plusieurs opérations séquentielles, il est recommandé d'effectuer la sortie de matière au début de l'ordre de fabrication. Pour ce faire, dans la session Nomenclature (tibom1110m000), entrez 0 (zéro) dans le champ Opération de la ligne de nomenclature. Pour améliorer la performance, ne définissez pas une relation matière-gamme dans la session Ligne nomenclature - Relations matière-gamme (tibom0140m000). Pour effectuer une sortie des matières requises pour un fantôme au début d'un ordre de fabrication, dans la session Articles - Production (tiipd0101m000), définissez le champ Sortie matières non liées dans sur Première opération ordre de fabrication. Aspects de la performance Effet sur l'unité centrale : Oui Effet sur la croissance de la base de données : Oui Rubriques liées Liaison des matières aux opérations |