| # Création d'une arborescence physique à partir d'un fichier ASCII Vous pouvez créer une arborescence physique à partir d'un fichier ASCII dans la session Création de struct. d'arboresc. physiq. depuis fichier ASCII (tscfg2210m100). Remarque Il n'est pas nécessaire que les articles de service existent dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Infor LN crée les articles de service. Il n'est pas nécessaire que les articles sérialisés existent dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Infor LN crée les articles sérialisés. Avant de créer l'arborescence physique à partir d'un fichier ASCII, assurez-vous que les données Article sont disponibles dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Création d'une arborescence physique à partir d'un fichier ASCII Lancez la session Création de struct. d'arboresc. physiq. depuis fichier ASCII (tscfg2210m100). Dans le champ Cible de la section Lier à, sélectionnez l'un des éléments suivants : Groupe d'installation Sélectionnez le groupe d'installation auquel l'arborescence physique doit être liée. Arborescence Sélectionnez l'article sérialisé auquel l'arborescence physique doit être liée. Nouvelle Arborescence Infor LN crée une arborescence physique. Sous Valeurs par défaut, saisissez ou sélectionnez l'un des éléments suivants : le groupe d'articles sérialisés auquel appartiennent les articles sérialisés nouvellement créés ; l'heure de livraison (facultatif). Dans le champ Fichier d'entrée, indiquez le chemin d'accès au fichier ASCII. Cochez la case Etat des traitements et la case Rapport d'erreurs si nécessaire. Cliquez sur Créer. Rubriques liées Exemple de présentation d'un groupe d'installation Définition d'un masque Exemple de fichier ASCII |