| # Flux de capacité Pour les heures Production et Projet (PCS), Infor LN enregistre automatiquement les flux de capacité. Il est possible de gérer les types de flux de capacité suivants : Service ss-traité dans ctre charge réel Serv ss-traité en dehors ctre chge plnf Flux de capacité entrée Flux de capacité sortie Dans Données du personnel, les flux de capacité entre les départements dépendent des centres de charge. Il faut donc définir le centre de charge de l'employé ou de la machine afin de calculer les flux de capacité entre départements pour tous les relevés d'heures, applicables à la post-consommation comme à la saisie manuelle des heures. De ce fait, vous devez impérativement spécifier le centre de charge pour pouvoir imputer des heures à partir de Données du personnel. Exemple
| Liens entre les centres de charge | Type de transfert de capacité
--- | --- | ---
Cas 1 | CC-R = CC-P = CC-E | Sans objet
Cas 2 | CC-R <> CC-P
| CC-R | Service ss-traité dans ctre charge réel
| CC-P | Serv ss-traité en dehors ctre chge plnf
Cas 3 | CC-R <> CC-E
| CC-R | Flux de capacité entrée
| CC-E | Flux de capacité sortie
Signification des sigles CC-R désigne le centre de charge réel où l'opération est effectivement exécutée. Ce centre de charge est indiqué sur la ligne d'heures. CC-E désigne le centre de charge de l'employé. CC-P désigne le centre de charge planifié. Ce centre de charge est identifié à partir de l'estimation des détails de l'opération. Rubriques liées Centres de charge |