| # Articles - Transport (fmfmd1100m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les données relatives au transport des articles. Les articles gérés dans cette session proviennent de l'application Données communes. Les données relatives au transport des articles sont utilisées pour la planification de chargement et la notation du transport. Pour chaque article, vous pouvez ajouter des données de Transport spécifiques, notamment : Des données relatives au transport, comme les transporteurs, les types de transport, les niveaux de service du transport et les classes de transport. Des caractéristiques physiques, comme la taille, la forme et le poids. Certains articles nécessitent un ré-emballage et un restockage en vue de leur transport. Cela peut modifier leurs caractéristiques physiques. Remarque Les données de transport, la forme et les valeurs de code TVA proviennent des valeurs par défaut de transport définies dans la session Articles - Valeurs par défaut de transport (fmfmd1101m000). Autrement dit, s'il existe des valeurs par défaut pour le type et le groupe d'articles de l'article actuel, ces valeurs par défaut sont insérées automatiquement dans les champs de la session en cours. Les caractéristiques physiques proviennent des valeurs par défaut de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000). Si aucune caractéristique n'est définie dans la session Articles - Magasin (whwmd4500m000), les données sont recherchées dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Les unités de mesure qui expriment les caractéristiques physiques des articles sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Si un champ Dimension de l'article de la zone de groupe Dimensions indique la valeur par défaut 0.0000, cette dimension n'est disponible ni pour la création de chargement ni pour la planification globale. Options du menu Spécifique Dans le menu Vues, Références ou Actions de cette session, vous pouvez accéder aux sessions suivantes : Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) Articles - Valeurs par défaut de transport (fmfmd1101m000) Dimensions de l'article par unité (fmfmd1110m000) Articles - Tiers expéditeur/destinataire (fmfmd2100m000) Rubriques liées Utilisation des articles dans Transport Données d'article Utilisation des types de transport Utilisation des codes Regroupement Utilisation des groupes de moyens de transport Utilisation des niveaux de service de transport Regroupement des ordres de transport Calcul des frais de transport estimés Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement Article Article pour lequel vous définissez des données spécifiques du transport. Code Regroupement Code Regroupement. Le code Regroupement est sélectionné au préalable par les utilisateurs ou extrait par défaut des sources suivantes : valeurs par défaut de transport définies dans la session Articles - Valeurs par défaut de transport (fmfmd1101m000), groupe de moyens de transport sélectionné dans cette session, combinaison de moyens de transport sélectionnée dans la session en cours, type de transport sélectionné dans cette session. Le code Regroupement de l'article doit être identique à celui du groupe de moyens de transport ou de la combinaison de moyens de transport sélectionnée, à moins que ces derniers n'en comportent aucun. Rubriques liées Utilisation des codes Regroupement Moyens de transport multiples par chargement Type de transport Type de transport. Le code Regroupement du type de transport sélectionné doit être identique à celui de l'article actuel. Vous pouvez écraser des valeurs existantes, qui sont soit des valeurs par défaut définies dans la session Articles - Valeurs par défaut de transport (fmfmd1101m000) soit des valeurs précédemment sélectionnées par des utilisateurs. Toutefois, si une combinaison de moyens de transport ou un groupe de moyens de transport est sélectionné dans la session en cours et qu'il existe un type de transport pour ce groupe ou cette combinaison, c'est ce type de transport qui est utilisé. Vous ne devez pas modifier cette valeur. Rubriques liées Utilisation des types de transport Combinaison moyens transp. Combinaison de moyens de transport. Si un groupe de moyens de transport est sélectionné dans le champ Grpe de moyens de transp., vous ne pouvez pas sélectionner de combinaison de moyens de transport. Si un transporteur est inséré pour l'article actuel, la combinaison de moyens de transport doit être associée à ce transporteur. Dans la session Combinaisons de moyens de transport par transporteur/LSP (fmfmd0144m000), vous pouvez associer des combinaisons de moyens de transport à des transporteurs. Rubriques liées Utilisation des groupes de moyens de transport Moyens de transport multiples par chargement Grpe de moyens de transp. Groupe de moyens de transport. Si un transporteur est sélectionné dans la session en cours, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Groupes de moyens de transport par transporteur/LSP (fmfmd0152m000). Si aucun transporteur n'est sélectionné, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Groupes de moyens de transport (fmfmd0150m000). Le type de transport du groupe de moyens de transport sélectionné doit être identique à celui sélectionné pour l'article actuel. La case Usage autonome autorisé correspondant au groupe de moyens de transport sélectionné dans ce champ doit être cochée. Vous pouvez écraser les valeurs du champ actuel, qui sont soit des valeurs par défaut définies dans la session Articles - Valeurs par défaut de transport (fmfmd1101m000) soit des valeurs précédemment sélectionnées par des utilisateurs. Rubriques liées Utilisation des groupes de moyens de transport Moyens de transport multiples par chargement Classe de transport Classe de transport. Vous pouvez écraser des valeurs existantes, qui sont soit des valeurs par défaut définies dans la session Articles - Valeurs par défaut de transport (fmfmd1101m000) soit des valeurs précédemment sélectionnées par des utilisateurs. La classe de transport sélectionnée dans ce champ provient de la valeur par défaut des ordres de transport, dans lesquels l'article actuel est saisi. Groupe de prix du transport Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Hauteur Hauteur de l'article après la préparation pour le transport. Certains articles nécessitent un ré-emballage en vue de leur transport. Largeur Largeur de l'article après la préparation pour le transport. Certains articles nécessitent un ré-emballage en vue de leur transport. Longueur Profondeur de l'article après la préparation pour le transport. Certains articles nécessitent un ré-emballage en vue de leur transport. Volume Volume de l'article après la préparation pour le transport. Certains articles nécessitent un ré-emballage en vue de leur transport. Poids Poids de l'article après la préparation pour le transport. Certains articles nécessitent un ré-emballage en vue de leur transport. Longueur Unité de longueur par défaut pour les données de base de Transport. Les unités de données de base par défaut sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Superficie Ce champ affiche l'unité de surface par défaut pour les données de base Transport. Les unités de données de base par défaut sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Volume Ce champ indique l'unité de volume par défaut pour les données de base de Transport. Les unités de données de base par défaut sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Poids Ce champ indique l'unité de poids par défaut pour les données de base de Transport. Les unités de données de base par défaut sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Unité de pièces Unité de pièces de l'article. Notez qu'il doit exister un facteur de conversion entre l'unité de stock et l'unité de pièces de l'article. Rubriques liées Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement Pièces Portion d'unité de pièces occupée par un article. Par exemple, si l'unité de pièces est la boîte et qu'une boîte peut contenir dix articles, saisissez 0,1. Dans ce cas, il doit exister pour l'unité de pièces un facteur de conversion autorisant les fractions. Le champ Unités par pièce indique la proportion inverse, c'est-à-dire 10 et non 0,1. Rubriques liées Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement Unités par pièce Proportion entre l'unité de stock de l'article et l'unité de pièces, qui indique le nombre d'articles qu'une unité de pièces peut contenir. Par exemple, si l'unité de stock est STK, que l'unité de pièce est MC (mètre de chargement) et que la proportion entre l'unité de stock et l'unité de pièces est de 100, ce champ indiquera la valeur 100 STK/MC. Le mètre de chargement peut donc contenir 100 articles. Rubriques liées Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement Unité de tarification supplémentaire Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités. Exemple 1 Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire: Quantité taux supplémentaire 1 palette Distance: 1000 km Montantpar distance: 10 Exemple 2 Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone: Poids: 10 kg Quantité taux supplémentaire 1 m³ Type de tranche: Minimum
Distance: | 0 | 100 | 500
Montantpar distance | 10 | 15 | 20
Montantpar poids | 5 | 5 | 10
Montant parunité tarifaire supplémentaire | 5 | 5 | 7
Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³ Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit :
     10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985
Facteur de pile Facteur de pile Prix Prix de l'article. Vous ne pouvez saisir des prix que pour les articles de coût. Les articles de coût servent à déterminer les coûts supplémentaires des lignes d'expédition. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Prix Devise dans laquelle les coûts supplémentaires sont exprimés. Cela ne s'applique qu'aux articles de coût. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète. Niveau de service de transport Niveau de service recommandé pour le transport de l'article actuel. Le niveau de service de transport sélectionné est également utilisé pour le calcul du délai de transport lors de la saisie des ordres d'origine. Rubriques liées Calcul des délais de transport pour les ordres d'origine Transporteur/LSP Transporteur recommandé pour le transport de l'article actuel. Le transporteur sélectionné est également utilisé pour le calcul du délai de transport lors de la saisie des ordres d'origine. Rubriques liées Calcul des délais de transport pour les ordres d'origine |