| # Vue d'ensemble du stock (whinr2510m000) Cette session permet d'afficher les données de stock des unités de manutention triées en fonction des index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000). Si vous lancez cette session, les unités de manutention en stock ou en transit sont triés en fonction du premier index. Pour accéder aux autres index cliquez sur l'option Trier par du menu Vues, Références ou Actions et sélectionnez-les. Remarque Vous pouvez utiliser l'option Personnaliser grille du menu Afficher pour afficher ou masquer des champs de la table Unités de manutention (wmd530) ou de la table Spécifications (tcibd420). Le fait d'afficher ou de masquer ainsi les champs n'a aucun impact sur la façon dont les unités de manutention sont triées dans la session en cours. Seuls les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent le mode de tri des unités de manutention. Champ Premier champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Description de l'enregistrement du champ d'index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Second champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Troisième champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Quatrième champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Cinquième champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Premier champ du second index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Second champ du second index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Troisième champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Quatrième champ du second index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Cinquième champ du second index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Premier champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Second champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Troisième champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Quatrième champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Cinquième champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Premier champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Second champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Troisième champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Quatrième champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Cinquième champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Premier champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Second champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Troisième champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Quatrième champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Cinquième champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Premier champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Second champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Troisième champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Quatrième champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Champ Cinquième champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) ou Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session en cours. Pour une description de ces champs, voir : Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000) Unité de manutention Unité de manutention Code employé pour identifier l'unité de manutention de manière unique dans Infor LN. Vous pouvez définir les unités de manutention manuellement dans cette session ou dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), ou les générer à diverses étapes des processus d'entrée en stock et de sortie de stock. Si vous définissez manuellement une unité de manutention dans cette session, vous pouvez saisir son code alphanumérique dans ce champ. Pour que Infor LN puisse générer des unités de manutention, vous devez utiliser un Masque d'unité de manutention afin de définir les codes de ces unités. Quand une unité de manutention est créée, son code est généré tel qu'indiqué dans le masque d'unité de manutention. Article Article emballé au moyen de l'unité de manutention. Quantité en unité de stockage Quantité proposée, exprimée en unité de stockage. Si l'unité de manutention est une unité mère et qu'une ou plusieurs de ses filles sont détruites après le contrôle, la quantité détruite est soustraite de la quantité de l'unité mère affichée dans ce champ. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Vues, Références ou Actions de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention Génération d'unités de manutention Quantité en unité de stockage Unité de stockage utilisée pour exprimer la quantité. Statut Statut d'unité de manutention. Unité de manutention parent Parent de l'unité de manutention en cours. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage Enfant présent Si cette case est cochée, l'unité de manutention possède des unités de manutention filles. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage Unité de manutention multi-articles Si cette case est cochée, l'unité de manutention contient des articles de plusieurs types. Magasin Le statut de l'unité de manutention détermine le magasin qui est affiché dans ce champ : Reçu Magasin dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Magasin dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Magasin dans lequel l'article doit être prélevé. Gelé Magasin dans lequel l'article doit être prélevé. En transit Le magasin est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun magasin n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit du magasin dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit du magasin dans lequel l'article doit être prélevé. Emplacement Le statut de l'unité de manutention détermine l'emplacement qui est affiché dans ce champ : Reçu Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. Gelé Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. En transit L'emplacement est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun emplacement n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. Stock Article Article emballé au moyen de l'unité de manutention. Fabricant Fabricant de l'article contenu dans l'unité de manutention. Infor LN extrait le fabricant de la ligne de commande par l'intermédiaire de laquelle l'article a été initialement reçu. Si aucun fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande, ce champ est vide. N° de pièce du fabricant Numéro de pièce du fabricant de l'article contenu dans l'unité de manutention. Infor LN extrait le numéro de pièce du fabricant de la ligne de commande par l'intermédiaire de laquelle l'article a été initialement reçu. Si aucun numéro de pièce de fabricant n'est indiqué sur la ligne d'ordre, ce champ est vide. Lot Lot auquel appartient l'article dans l'unité de manutention. Remarque Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception et que cette unité est spécifiée pour l'avis d'expédition ou la ligne d'avis d'expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000), Infor LN extrait le lot de l'avis d'expédition ou de la ligne d'avis d'expédition. Si aucun lot n'est indiqué dans l'avis d'expédition ou si aucun avis d'expédition n'est disponible pour la réception, Infor LN extrait le lot de la session Lignes de réception (whinh3112s000), s'il est indiqué. Numéro d'évolution Numéro d'évolution de l'article. Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception et que cette unité est spécifiée pour l'avis d'expédition ou la ligne d'avis d'expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000) ou la session Avis d'expédition - Lignes (whinh3101m000), Infor LN extrait le numéro d'évolution de ces sessions. Si aucun numéro d'évolution n'est indiqué dans l'avis d'expédition ou si aucun avis d'expédition n'est disponible pour la réception, Infor LN extrait le numéro d'évolution de la session Lignes de réception (whinh3112s000), si spécifié. Date de stockage Date de stockage de l'unité de manutention. Remarque Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception, Infor LN extrait la date de stockage de la session Lignes de réception (whinh3112s000) quand la réception est confirmée. Numéro de série Numéro de série de l'article. Définition d'emballage Définition d'emballage associée à l'unité de manutention. Rubriques liées Utilisation de définitions d'emballage Définitions d'emballage Emballage Quantité d'emballages Nombre d'emballages utilisés pour l'unité de manutention. Par exemple, l'unité de manutention contient 100 emballages de type Boîte. Rubriques liées Création d'unités de manutention détaillées Emballage Emballage composant l'unité de manutention. Définition d'emballage Définition d'emballage associée à l'unité de manutention. Rubriques liées Utilisation de définitions d'emballage Définitions d'emballage Etiqueté Si cette case est cochée,, pour chaque emballage défini pour l'unité de manutention, un enregistrement d'étiquette est créé. Ces étiquettes peuvent être imprimées. De cette manière, chaque emballage existant est identifié de manière unique. Si les boîtes d'une palette sont étiquetées, chacune d'elles reçoit une étiquette lorsque les unités de manutention sont générées, par exemple, pour un ordre de cartons de lait. Terminer Si cette case est cochée, la structure de l'unité de manutention n'a pas changé depuis qu'elle a été reçue dans le magasin. Si elle est modifiée après réception, cette case est automatiquement désélectionnée. Quantité/poids Composition Quantité en unité de stockage Quantité proposée, exprimée en unité de stockage. Si l'unité de manutention est une unité mère et qu'une ou plusieurs de ses filles sont détruites après le contrôle, la quantité détruite est soustraite de la quantité de l'unité mère affichée dans ce champ. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Vues, Références ou Actions de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention Génération d'unités de manutention Quantité en unité de stockage Unité de stockage utilisée pour exprimer la quantité. Quantité en unité de stock Quantité de l'article exprimée en unité de stock. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Vues, Références ou Actions de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention Génération d'unités de manutention Quantité en unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Nombre d'unités visibles Les unités visibles d'une unité de manutention sont celles que vous pouvez voir. Par exemple, si l'unité de manutention est une palette contenant 12 boîtes, le nombre d'unités visibles est 12, car vous pouvez voir les unités qui sont placées sur cette palette. En revanche, si l'unité de manutention est un conteneur intégrant trois palettes, le nombre d'unités visibles est 1, car la seule unité que vous pouvez voir est le conteneur. Dans ce champ, vous pouvez saisir manuellement le nombre d'unités visibles, mais vous pouvez aussi vous servir de la commande Calculer unités visibles pour calculer ce nombre. Les résultats calculés par cette commande sont insérés dans ce champ, et remplacent les insertions manuelles éventuelles. Emballage Emballage composant l'unité de manutention. Quantité d'emballages Nombre d'emballages utilisés pour l'unité de manutention. Par exemple, l'unité de manutention contient 100 emballages de type Boîte. Rubriques liées Création d'unités de manutention détaillées Dimensions Poids brut Poids brut de l'unité de manutention. Le poids brut correspond au poids de tous les articles et de leurs emballages dans l'unité de manutention. Le poids de toutes les unités filles et emballages est compris dans le poids brut de l'unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Dimensions des unités de manutention. Poids net Unité dans laquelle le poids de l'unité de manutention est exprimé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Dimensions des unités de manutention. Poids net Poids net de l'unité de manutention. Le poids net correspond aux poids des articles contenus dans l'unité de manutention, sans l'emballage. Le poids net de toutes les unités filles est inclus dans le poids net de l'unité de manutention, tandis que le poids de tous les emballages compris dans l'unité est exclus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Dimensions des unités de manutention. Hauteur Hauteur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention Unité de dimension Unité dans laquelle les dimensions de l'unité de manutention sont exprimées. Largeur Largeur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention Longueur Profondeur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention Superficie Surface de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention Traiter Totalement bloqué Si cette case est cochée, l'intégralité du point de stockage est bloquée. Si cette case n'est pas cochée, le point de stockage n'est bloqué ni totalement ni partiellement. Rubriques liées Blocage et déblocage Statut Statut Statut d'unité de manutention. Terminer Si cette case est cochée, la structure de l'unité de manutention n'a pas changé depuis qu'elle a été reçue dans le magasin. Si elle est modifiée après réception, cette case est automatiquement désélectionnée. Divisible Si cette case est cochée, l'unité de manutention peut être subdivisée en plusieurs unités, par exemple, si la proposition d'entrée en stock concerne des emplacements différents. Etiqueté Si cette case est cochée,, pour chaque emballage défini pour l'unité de manutention, un enregistrement d'étiquette est créé. Ces étiquettes peuvent être imprimées. De cette manière, chaque emballage existant est identifié de manière unique. Si les boîtes d'une palette sont étiquetées, chacune d'elles reçoit une étiquette lorsque les unités de manutention sont générées, par exemple, pour un ordre de cartons de lait. Divers Référence Date de la dernière transaction Date et heure de la dernière modification de l'unité de manutention. Date du dernier inventaire Date et heure auxquelles les articles contenus dans l'unité de manutention ont pour la dernière fois été soumis à un inventaire tournant. Propriété Stock propr.entreprise Si cette case est cochée, le stock contenu dans l'unité de manutention est la propriété de l'entreprise. Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Propriétaire Tiers qui est propriétaire des articles contenus dans l'unité de manutention. Si ce champ n'est pas renseigné, votre propre entreprise est ce propriétaire. Si le propriétaire n'est pas le tiers vendeur, ce propriétaire est le tiers interne d'une autre unité d'entreprise, par exemple, une division de votre entreprise située dans un autre pays. Si le tiers vendeur est le propriétaire, les articles sont conservés en tant que stock de consignation sans propriétaire. Si les articles sont la propriété de l'entreprise, ce champ est vide. Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Propriété Propriété des marchandises contenues dans l'unité de manutention. Propriété d'entreprise Valeurs autorisées Consigné Propriété du client Sans objet Les valeurs Consigné et Propriété du client ne sont pas applicables si : dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000), la valeur du champ Niveau d'enregistrement est autre que Article physique ou Article et emplacement physique; l'unité de manutention ne contient aucun article autre que des emballages et la case Unité de manutention multi-articles n'est pas cochée (autrement dit, l'unité de manutention est un emballage vide). Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Unité man. multi-propr. Si cette case est cochée, l'unité de manutention contient des unités de manutention filles appartenant à différents propriétaires. Dans ce cas, le champ Propriétaire est vide et la case Unité man. multi-propr. autorisée est cochée. Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Hiérarchies d'emballage Unité man. multi-propr. Si cette case est cochée, l'unité de manutention peut contenir des unités de manutention enfants appartenant à différents propriétaires. Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Hiérarchies d'emballage Bloqué Totalement bloqué Si cette case est cochée, l'intégralité du point de stockage est bloquée. Si cette case n'est pas cochée, le point de stockage n'est bloqué ni totalement ni partiellement. Rubriques liées Blocage et déblocage Bloqué pour sortie de stock Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour le flux de sortie de stock. Rubriques liées Blocage et déblocage Bloqué pour transfert (sortie) Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour les transferts vers d'autres magasins. Rubriques liées Blocage et déblocage Bloqué pour inventaire tournant Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour inventaire tournant. Rubriques liées Blocage et déblocage Bloqué pour assemblage Si cette case est cochée, l'assemblage n'est pas autorisé pour les articles contenus dans l'unité de manutention. Rubriques liées Blocage et déblocage Réservé pour le tiers Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; Infor LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Réservé pour l'objet de gestion Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Type d'objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Réservé pour l'objet de gestion Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Type d'objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Réservé pour la référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Dérivé de variante de produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Rubriques liées Variantes de produit dans Magasin Trier par Permet de sélectionner un index pour trier et afficher les données de stock des unités de manutention. Les index sont définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000). Toutes les unités de manutention Permet d'afficher les unités de manutention correspondant à l'index en cours. Unités de manutention supérieures Permet d'afficher les unités de manutention de niveau supérieur correspondant à l'index en cours. Pour obtenir des informations sur les structures d'unité de manutention, consultez Hiérarchies d'emballage. Unités de manutention inférieures Permet d'afficher les unités de manutention de niveau inférieur correspondant à l'index en cours. Pour obtenir des informations sur les structures d'unité de manutention, consultez Hiérarchies d'emballage. Impression de la vue d'ensemble du stock Permet de lancer la session Impression de la vue d'ensemble du stock (whinr2410m000). Unités de manutention Permet de lancer la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Arborescence d'unité de manutention Permet d'afficher l'arborescence de l'unité de manutention sélectionnée. |