| # Création d'une arborescence physique à partir d'une structure telle que conçue La session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000) permet de créer l'arborescence physique à partir d'une structure telle que conçue. La création d'une arborescence physique à partir d'une structure telle que conçue entraîne une copie directe des articles sérialisés présents dans la session Produit fini sérialisé - En-têtes tels que conçus (timfc0110m000) de l'application Fabrication vers la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) de l'application Service. L'arborescence physique est créée avec la même structure que la structure telle que conçue. Remarque L'application Fabrication doit avoir été installée pour que vous puissiez créer une arborescence physique à partir d'une structure telle que conçue. Reportez-vous à la case à cocher Fabrication (TI) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Les articles anonymes ne peuvent pas avoir d'articles sérialisés comme articles enfants. Création d'une arborescence physique à partir d'une structure telle que conçue Lancez la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000). Dans le champ Source, sélectionnez Structure telle que conçue. Sous Structure telle que conçue, saisissez ou sélectionnez l'article (maître) tel que conçu et le numéro de série à partir desquels s'effectuera la copie. L'article (maître) tel que conçu ne peut pas être géré par lot. Assurez-vous que les données du composant tel que conçu sont présentes dans la session Prod. fini sérialisé - Cpsnts tels que conçus (timfc0111m000) pour l'article (maître) tel que conçu. Les articles non sérialisés des données du composant tel que conçu doivent être présents dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Dans le cas contraire, aucune arborescence physique n'est créée. Dans le champ Cible de la section Lier à, sélectionnez l'un des éléments suivants : Groupe d'installation L'article maître de l'arborescence d’article est défini comme article sérialisé maître dans l'arborescence physique. Les composants de tous les niveaux de l'arborescence d’article sont copiés à l'identique dans les articles sérialisés. Le numéro de série de l'article sérialisé est créé selon un masque. Arborescence L'article maître de l'arborescence d’article doit exister comme article enfant dans l'arborescence physique saisie. Les composants de tous les niveaux de l'arborescence d’article sont copiés à l'identique dans les articles sérialisés. Le numéro de série de l'article sérialisé est créé selon un masque. Nouvelle Arborescence Infor LN crée une arborescence physique. Sous Valeurs par défaut, saisissez ou sélectionnez l'un des éléments suivants : le groupe d'articles sérialisés auquel appartiennent les articles sérialisés nouvellement créés ; le département de maintenance (facultatif) ; l'heure de livraison (facultatif). Cochez la case Etat des traitements et la case Rapport d'erreurs si nécessaire. Cliquez sur Créer. Structure telle que conçue copiée dans un groupe d'installation Une nouvelle configuration de groupe d'installation est créée. L'article maître de la structure telle que conçue est défini comme article sérialisé maître dans l'arborescence physique. Les articles enfants (données du composant tel que conçu) de tous les niveaux de la structure telle que conçue sont copiés de manière exacte dans l'arborescence physique. Les composants sérialisés tels que conçus sont copiés dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Les composants non sérialisés tels que conçus sont copiés dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Structure telle que conçue copiée dans une arborescence L'article maître de la structure telle que conçue doit exister comme article enfant dans l'arborescence physique définie. Les articles enfants (données du composant tel que conçu) de tous les niveaux de la structure telle que conçue sont copiés de manière exacte dans l'arborescence physique. Les composants sérialisés tels que conçus sont copiés dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Les composants non sérialisés tels que conçus sont copiés dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Structure telle que conçue copiée dans une nouvelle arborescence Les articles enfants (données du composant tel que conçu) de tous les niveaux de la structure telle que conçue sont copiés de manière exacte dans l'arborescence physique. Les composants sérialisés tels que conçus sont copiés dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Les composants non sérialisés tels que conçus sont copiés dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Rubriques liées Exemple de présentation d'un groupe d'installation |