| # Impression des tests de caractéristiques (qmptc0405m000) Cette session permet d'imprimer une plage de caractéristiques par test. Voir aussi Configuration des données de base pour les contrôles qualité Aspect Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Aspect Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids. Caractéristique Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Test Examen ou contrôle effectué sur une caractéristique. Il est possible de lier un ou plusieurs tests à une caractéristique. Test Examen ou contrôle effectué sur une caractéristique. Il est possible de lier un ou plusieurs tests à une caractéristique. Texte de l'aspect Si cette case est cochée, le texte qui est joint aux aspects de la session Aspects (qmptc0102m000) est imprimé dans l'état. Texte de la caractéristique Si cette case est cochée, le texte qui est joint aux caractéristiques de la session Caractéristiques (qmptc0101m000) est imprimé dans l'état. Texte des tests de la caractéristique Si cette case est cochée, le texte qui est joint aux dans la session Tests caractéristiques (qmptc0105m000) est imprimé dans l'état. |