| # Unités de manutention (whwmd5630m000) Cette session permet d'afficher ou de gérer des unités de manutention. Notez que cette fonctionnalité améliorée, de gestion des unités de manutention et de manipulation de la structure de ces unités, est disponible dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour gérer une unité de manutention dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), sélectionnez l'unité et cliquez sur Préparation des unités de manutention. Ainsi, la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100) s'ouvre et affiche l'unité de manutention sélectionnée ainsi que les autres unités avec les magasins, les emplacements et les statuts correspondants. Si vous ne sélectionnez pas d'unité de manutention et que vous lancez la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), cette dernière affiche les unités de manutention dont le statut, le magasin et l'emplacement correspondent à ceux de l'unité de manutention figurant en première place dans la liste des unités affichées dans cette session. Remarque Dans le menu Vues, Références ou Actions, les options que vous ne pouvez pas utiliser en raison du statut de l'unité de manutention sont désactivées. Vous pouvez utiliser l'option Transfert unité de manutention (option activée) uniquement si : l'unité de manutention n'est pas bloquée, le statut a la valeur En stock, aucune donnée active de processus de quarantaine / entrée de stock / sortie de stock / ajustement n'est définie. Rubriques liées Unités de manutention Définition d'unités de manutention Gestion des unités de manutention Statut d'unité de manutention Unité de manutention Code employé pour identifier l'unité de manutention de manière unique dans Infor LN. Vous pouvez définir les unités de manutention manuellement dans cette session ou dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100) ou les générer à diverses étapes des processus d'entrée en stock et de sortie de stock. Si vous définissez manuellement une unité de manutention dans cette session, vous pouvez saisir son code alphanumérique dans ce champ. Pour que Infor LN puisse générer des unités de manutention, vous devez utiliser un Masque d'unité de manutention afin de définir les codes de ces unités. Quand une unité de manutention est créée, son code est généré tel qu'indiqué dans le masque d'unité de manutention. Unité de manutention parent Parent de l'unité de manutention en cours. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage Version Numéro de version de l'unité de manutention. Le numéro de version initial des unités de manutention est 1. Lorsqu'une unité de manutention gérée par version est divisée, elle reçoit un nouveau numéro de version. Les unités de manutention qui ne sont pas gérées par version portent toujours le numéro de version 0. Les unités de manutention, pour lesquelles la division est activée, peuvent être définies comme étant gérées par version par l'intermédiaire du champ Gestion des versions de l'unité de manutention de la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Statut Statut d'unité de manutention Terminer Si cette case est cochée, la structure de l'unité de manutention n'a pas changé depuis que celle-ci a été reçue dans le magasin. Si elle est modifiée après réception, cette case est automatiquement désélectionnée. Divisible Si cette case est cochée, l'unité de manutention peut être subdivisée en plusieurs unités, par exemple, si la proposition d'entrée en stock concerne des emplacements différents. Article Article emballé au moyen de l'unité de manutention. Quantité Quantité d'articles, exprimée dans l'unité de stockage. Si l'unité de manutention est une unité mère et qu'une ou plusieurs de ses filles sont détruites après le contrôle, la quantité détruite est soustraite de la quantité de l'unité mère affichée dans ce champ. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Vues, Références ou Actions de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention Génération d'unités de manutention Quantité Unité de stockage utilisée pour exprimer la quantité. Lot Lot auquel appartiennent les articles contenus dans l'unité de manutention. Remarque Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception et que cette unité est spécifiée pour l'avis d'expédition ou la ligne d'avis d'expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000), Infor LN extrait le lot de l'avis d'expédition ou de la ligne d'avis d'expédition. Si aucun lot n'est indiqué dans l'avis d'expédition ou si aucun avis d'expédition n'est disponible pour la réception, Infor LN extrait le lot de la session Lignes de réception (whinh3112s000), s'il est indiqué. Date de stockage Date de stockage de l'unité de manutention. Remarque Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception, Infor LN extrait la date de stockage de la session Lignes de réception (whinh3112s000) quand la réception est confirmée. Enfant présent Si cette case est cochée, l'unité de manutention possède des unités de manutention enfants. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage Dimensions validées Si cette case est cochée, les dimensions de l'unité de manutention sont fixes. En d'autres termes, les dimensions de l'unité de manutention ne changent pas même si des articles sont ajoutés à l'unité. Poids brut Poids brut de l'unité de manutention. Le poids brut correspond au poids de tous les articles et de leurs emballages dans l'unité de manutention. Le poids de toutes les unités filles et emballages est compris dans le poids brut de l'unité de manutention. Poids brut Unité dans laquelle le poids brut de l'unité de manutention est exprimé. Poids net Poids net de l'unité de manutention. Le poids net correspond au seul poids des articles de l'unité de manutention. Le poids net de toutes les unités filles est inclus dans le poids net de l'unité de manutention, tandis que le poids de tous les emballages compris dans l'unité est exclus. Emballage Emballage qui compose l'unité de manutention. Quantité Nombre d'emballages utilisés pour l'unité de manutention. Par exemple, l'unité de manutention contient 100 emballages de type Boîte. Rubriques liées Création d'unités de manutention détaillées Définition d'emballage Définition d'emballage associée à l'unité de manutention. Rubriques liées Utilisation de définitions d'emballage Définitions d'emballage Etiqueté Si cette case est cochée, un enregistrement d'étiquette est créé pour chaque emballage défini pour l'unité de manutention. Ces étiquettes peuvent être imprimées. De cette manière, chaque emballage existant est identifié de manière unique. Si les boîtes d'une palette sont étiquetées, chacune d'elles reçoit une étiquette lorsque les unités de manutention sont générées, par exemple, pour un ordre de cartons de lait. Magasin Le statut de l'unité de manutention détermine le magasin qui est affiché dans ce champ : Reçu Magasin dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Magasin dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Magasin dans lequel l'article doit être prélevé. Gelé Magasin dans lequel l'article doit être prélevé. En transit Le magasin est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun magasin n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit du magasin dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit du magasin dans lequel l'article doit être prélevé. Emplacement Le statut de l'unité de manutention détermine l'emplacement qui est affiché dans ce champ : Reçu Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. Gelé Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. En transit L'emplacement est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun emplacement n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. Ouvrir Utilisez cette commande pour attribuer la valeur Ouvert au statut de l'unité de manutention. Ceci s'applique aux unités ayant le statut Inactif. Valider unité de manutention Valide l'unité de manutention sélectionnée. Exécuter l'entrée en stock Les procédures d'entrée en stock sont exécutées pour les unités de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention. Recevoir Réception des unités de manutention d'entrée en stock. L'unité de manutention prend alors le statut Réception ouverte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention. Confirmer réception Confirmation de la réception des unités de manutention d'entrée en stock. L'unité de manutention prend alors le statut Reçu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention. Générer avis Permet de générer une proposition d'entrée en stock pour l'unité de manutention. L'unité de manutention prend alors le statut Proposé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention. Traiter Mémorise une unité de manutention dans l'emplacement de stockage du magasin. L'unité de manutention prend alors le statut En stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention. Approuver Approuve les unités de manutention d'entrée en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contrôle des unités de manutention. Rejeter Rejette les unités de manutention d'entrée en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contrôle des unités de manutention. Détruire Détruit les unités de manutention d'entrée en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contrôle des unités de manutention. Contrôles des magasins Permet de lancer la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Lancer proposition de sortie de stock Utilisez cette commande pour lancer une proposition de sortie de stock. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Lancement d'unités de manutention et Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Choisir avis Utilisez cette commande pour indiquer que l'unité de manutention est collectée de l'emplacement de stockage et déplacée vers l'emplacement de stockage temporaire ou vers l'emplacement de contrôle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Approuver Utilisez cette commande pour approuver les unités de sortie de stock. Leur statut devient alors Approuvé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Rejeter Utilisez cette commande pour rejeter les unités de sortie de stock. Leur statut devient alors Quarantaine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Stock en quarantaine. Confirmer expédition Utilisez cette commande pour confirmer les unités de sortie de stock. En conséquence, Infor LN attribue le statut Expédié à ces unités de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Annuler avis Utilisez cette commande pour annuler une proposition d'entrée en stock pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention. Annuler avis Utilisez cette commande pour annuler la proposition de sortie de stock pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Annuler lancem. Utilisez cette commande pour annuler le lancement de la proposition de sortie de stock pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Initialiser non expédié Utilisez cette commande pour indiquer qu'une unité de manutention n'est pas expédiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Réinitialiser non expédié Utilisez cette commande pour annuler le paramètre Initialiser non expédié pour une unité de manutention. L'unité de manutention prend alors le statut Expédié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Impression des unités de manutention Permet de lancer la session Impression des unités de manutention (whwmd5430m000). Par défaut, Infor LN lance cette session pour imprimer l'état. Impression des étiquettes Utilisez cette commande pour lancer la session Impression des étiquettes (whwmd5430m100). Arborescence d'unité de manutention Utilisez cette commande pour accéder à l'arborescence, qui est une représentation graphique de l'unité de manutention sélectionnée et des unités de manutention appartenant à la structure de cette unité. Lots Utilisez cette commande pour générer un numéro de lot pour les articles inclus dans une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Gestion des lots et Utilisation des lots. Numéros de série Utilisez cette commande pour afficher les numéros de série pour l'unité de manutention. Si vous utilisez cette commande, la session qui démarre dépend du statut de l'unité de manutention sélectionnée. La session Lots et n° de série ligne de réception (whinh3123m000) ou la session Lots et numéros de série de la nomencl. de ligne de récept. (whinh3119m000) démarre si le statut de l'unité de manutention sélectionnée est l'un des suivants : Réception ouverte Reçu Proposé A contrôler Approuvé La session Lots et numéros de série de proposition de sortie de stock (whinh4126m000) démarre si le statut de l'unité de manutention sélectionnée est l'un des suivants : Réservé Lancé La session Détails point de stockage de ligne d'expédition (whinh4133m000) démarre si le statut de l'unité de manutention sélectionnée est l'un des suivants : Réservé Gelé Expédié Générer liste de stockage Permet de générer une liste de stockage pour une unité de manutention d'entrée en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention. Générer liste de prélèvement Permet de générer une liste de prélèvement pour une unité de manutention de sortie de stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Bons de réception Permet de générer un bon de réception des marchandises pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention. Correction de réception La correction de la réception est faite sur la ligne d'ordre d'entrée en stock pour l'unité de manutention sélectionnée. Détails de point de stockage Permet de lancer la session Détails point de stockage unité de manutention (whwmd5136m000). Accéder au parent Utilisez cette commande pour déplacer l'unité de manutention mère de l'unité de manutention sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Hiérarchies d'emballage. Aller en haut Affiche les détails de l'enregistrement supérieur du groupe. Engager du stock Engage les unités de manutention de la ligne d'ordre d'entrée en stock sélectionnée. Annuler l'engagement de stock Rétablit l'engagement des unités de manutention pour la ligne d'ordre de sortie de stock sélectionnée. Calculer Calcule le poids de l'unité de manutention sélectionnée. Pour les unités de manutention avec des unités filles, le poids est calculé en ajoutant le poids de ces dernières. Le calcul du poids brut prend également en compte le poids des emballages. Au niveau inférieur de la structure de l'unité de manutention, lorsqu'il n'existe pas d'unité enfant, le poids est calculé en additionnant le poids des emballages et le poids des articles indiqués dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). |