| # Ordres de contrôle qualité des stocks (qmptc2100m000) Cette session permet de définir et de modifier les ordres de contrôle qualité pour un article. Vous pouvez afficher les détails dans la session Ordres de contrôle (qmptc1100m000) en cliquant sur un ordre de contrôle. Remarque Vous pouvez créer ou modifier des ordres de contrôle qualité uniquement lorsque la valeur Ouvert ou Activé est attribuée au champ Statut (voir la session Contrôles qualité des stocks (qmptc2120m000)) et si aucune ligne d'ordre ne possède un statut supérieur à Activé (voir la session Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000)). Rubriques liées Contrôle qualité des stocks Art. Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Les articles standard s'expriment en code Article. Les articles segmentés se composent d'un segment code Projet et d'un segment de base Article (code Article de l'article spécifique). Les segments qui peuvent composer un article sont définis dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000). Num. séq. Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Ordre de contrôle qualité Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Type de test Indication de la manière dont les échantillons sont extraits de la quantité d'ordre. Valeurs autorisées Valeurs autorisées Fréquence Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Remarque Vous ne pouvez pas poursuivre le contrôle qualité lorsque la quantité d'ordre est inférieure à la quantité de fréquence (par exemple, lorsque la quantité d'ordre est de 40 et que la quantité de fréquence est de 50). Dans ce cas, aucun échantillon ne peut être généré et vous devez réduire la quantité fréquente. Taille de l'échantillon La taille échantillon correspond à la quantité totale d'échantillons à tester dans la quantité d'ordre, exprimée en unité de la taille échantillon. Dans ce champ, elle est exprimée en tant que quantité fixe. Unité Unité de la taille d'échantillon. Niveau de qualité acceptable Pourcentage minimum d'un échantillon de test qui doit être approuvé pour que la quantité totale le soit. Par exemple, si le niveau défini est 90 et que le pourcentage approuvé est inférieur à ce chiffre, la quantité entière est rejetée. |